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Перечень используемых сокращений

	Сокращенное обозначение
	Полное наименование

	1
	2

	а/б, асф./бет.
	асфальтобетонное (покрытие)

	АХОВ
	аварийно-химически опасные вещества

	га
	гектар

	Гкал/ч
	гигакалорий в час

	ГКН
	Государственный кадастр недвижимости

	ГО
	гражданская оборона

	п.
	поселок

	р. п.
	рабочий поселок

	г.
	город

	дБА
	децибел акустический

	ДТП
	дорожно-транспортное происшествие

	ед.
	единиц

	ж/б
	железобетонный

	кВ·А
	киловольт-ампер

	кВт·ч
	киловатт-час

	кд/кв. м
	яркость источника света, в международной системе единиц (СИ) измеряется в канделах на кв. м

	кол-во
	количество

	КРС
	крупный рогатый скот

	КФХ
	крестьянско-фермерское хозяйство

	лк
	люкс (от лат. lux — свет, международное обозначение: lx) — единица измерения освещенности в международной системе единиц (СИ)

	ЛПХ
	личное подсобное хозяйство

	ЛЭП
	линия электропередач

	м/с
	метров в секунду

	МВ·А
	мегавольт-ампер

	мг-экв/л
	миллиграмм-эквивалент на литр

	МО
	муниципальное образование

	н/д
	нет данных

	ОПП
	опасные природные процессы

	п. м.
	погонный метр

	ПС
	подстанция

	р.
	река

	с/х
	сельское хозяйство, сельскохозяйственный

	СЗЗ
	санитарно-защитная зона

	СТП
	схема территориального планирования

	сут.
	сутки

	т/ч
	тонн в час

	ТКО
	твердые коммунальные отходы

	ФАП
	фельдшерско-акушерский пункт

	чел.
	человек

	ЧС
	чрезвычайная ситуация

	щеб./грав.
	щебеночно-гравийное (покрытие)


1. Общие сведения о муниципальном образовании

1.1. Характеристика муниципального образования

Законом Магаданской области от 27.12.2014 № 1842-ОЗ в соответствии с федеральным законодательством преобразованы муниципальные образования – муниципальное поселение «поселок Сеймчан» и сельское поселение «село Верхний Сеймчан», в границах Среднеканского района путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование «Среднеканский муниципальной округ» с административным центром в поселке Сеймчан, установлены его границы. Таким образом, в состав территории муниципального образования «Среднеканский муниципальной округ» вошли населенные пункты: п. Сеймчан, с. Верхний Сеймчан, с. Балыгычан, с. Колымское. По состоянию на 01.01.2017 в поселке Сеймчан площадью 1652,19 га (по данным ГКН) численность населения составляет 2231 человек, в селе Верхний Сеймчан площадью 484,12 га (по данным ГКН) численностью населения составляет 134 человека, общая численность населения составляет 2385 человек. В настоящее время расселены существовавшие ранее населенные пункты: Глухариный, Солнечный, Аннушка, Усть-Среднекан, Лунный, Ороёк, Верхняя Буюнда, Буюнда. Законом Магаданской области от 27.05.2014 №1778-ОЗ сельское поселение «село Колымское» упразднено и его территория отнесена к межселенной территории в границах муниципального образования «Среднеканский район». Село Балыгычан является неперспективным населенным пунктом. 

Основными специализациями Среднеканского муниципального округа являются: добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство. Располагаясь на севере Магаданской области, он граничит с Республикой Саха (Якутия) и Чукотским автономным округом, на востоке - с Северо-Эвенским и Омсукчанским, на юге - с Хасынским, на западе - с Ягоднинским и Сусуманским муниципальними округами. Площадь территории Среднеканского муниципального округа составляет 9,18 млн. га, в том числе по категориям земель:

- земли сельскохозяйственного назначения – 45700 га;

- земли населенных пунктов – 2100 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 1102 га;

-  земли особо охраняемых территорий и объектов – 117839 га;

- земли лесного фонда – 9010846 га;

- земли водного фонда – н/д;

- земли запаса – 4944 га.

Поселок Сеймчан расположен в юго-западной части Среднеканского муниципального округа, в 500 км от г. Магадана. Поселок представляет собой административно-деловой и хозяйственный центр муниципального округа со сложившейся инженерной, транспортной, социальной, и культурно-бытовой инфраструктурой. Населенный пункт расположен на правом берегу реки Сеймчан, в месте ее слияния с рекой Колыма. Река судоходна в течение всего периода навигации. Большую часть года реки покрыты льдом. Наиболее крупные притоки Колымы - Буюнда, Сугой, Коркодон, Балыгычан.

Село Верхний Сеймчан расположено в юго-западной части Среднеканского муниципального округа, в 475 км от г. Магадана.

1.2. Историческая справка

История Среднеканского муниципального округа начинается с XVIII века, когда в долине р. Сеймчан появились первые якутские поселения. Заселение района началось в конце XIX века, в результате возникновения Ольско-Колымского тракта, по которому грузы доставлялись из п. Ола в нижнее течение Колымы. К этому же времени относятся и первые опыты земледелия.

Начало планомерного освоения района связано с открытием на Колыме золота и толчком к этому послужили результаты Первой Колымской экспедиции 1928-1930 годов во главе с Ю.А. Билибиным и его помощниками - В.А. Цареградским, С.Д. Раковским и другими. Ими в бассейне р. Среднекан и других притоках Колымы были выявлены богатые россыпи золота и отсюда началось освоение природных богатств Северо-Востока страны.

25-28 января 1931 года проходил первый съезд Советов. Это и считается официальной датой образования Среднеканского района.

 В 1934 году районный центр был перенесен в с. Таскан. 2 декабря 1953 года районным центром становится п. Сеймчан. С 22 декабря 1953 года поселок Сеймчан преобразован в поселок муниципального типа.

Среднеканский район стал колыбелью «Золотой Колымы», здесь возникли первые старательские артели. В 1932 году создано управление с приисками «Первомайский», «Борискин», «Утиный», позднее преобразованными в Среднеканский ГОК. Так началась промышленная добыча золота на Колыме.

Еще одной особенностью Среднеканского муниципального округа стало развитие сельскохозяйственного производства, которое использовало уникальный микроклимат Тасканской и Сеймчанской горных долин. Первые сельскохозяйственные предприятия появились в 30-е годы. Местные жители – якуты, юкагиры, эвены объединились в совхозы, производившие овощи, молоко, мясо.

Сегодня, помимо традиционных производств, развитие округа связано со строительством и выводом на полную мощность Усть-Среднеканской ГЭС.

Законом Магаданской области от 27 декабря 2014 года № 1842-ОЗ Среднеканский район был преобразован в Среднеканский муниципальной округ Магаданской области.
2. Анализ использования территории муниципального образования, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений использования

2.1. Природные условия и ресурсы развития муниципального образования

2.1.1. Климат

В климатическом отношении территория Среднеканского муниципального округа относится к резко континентальной климатической провинции. Среднегодовая многолетняя температура составляет -12℃. Абсолютный минимум составляет -62-64℃. Лето короткое, но сравнительно теплое, средняя температура июня, июля, августа – около 13℃. Абсолютный максимум равен 38-40℃. Территория округа характеризуется развитием вечной мерзлоты, мощность которой – до 70-140 м. Снежный покров залегает в течение 7-8 месяцев и достигает высоты 50-70, до 90 см. Годовая сумма осадков обычно не превышает 300 мм. Территория округа расположена в субарктическом агроклиматическом поясе и оценивается как неблагоприятная для развития земледелия. Период активной вегетации - до 90 дней. Условия увлажненности почв в вегетационный период характеризуются как достаточные. Микроклимат отдельных межгорных впадин позволяет выращивать любые овощи в открытом грунте.

Округ характеризуется развитием вечной мерзлоты, мощность которой составляет 145 м. Роль радиационных факторов в формировании климата, особенно зимой, заметно ослаблена. Этому способствуют малая высота солнцестояния, значительная облачность в течение года, отражательные свойства снежного покрова.

Поступление солнечной радиации на территорию неравномерно и, в целом, определяется режимом облачности. Годовой приход солнечной радиации в континентальных районах составляет 85-95 ккал/см² и уменьшается на побережье до 70 ккал/см². Аналогичный характер распределения имеют радиационный баланс и продолжительность солнечного сияния.

Климатические особенности округа формируются под воздействием рельефа высотой до 2500 м. Горные хребты определяют значительную неоднородность климатических условий и обычно являются мезоклиматическими границами отдельных подрайонов.

Наибольшего внимания заслуживает климат долин рек, низин, межгорных впадин, где обычно размещаются поселения.

В понижениях рельефа получают развитие процессы стока и застаивания холодного воздуха, образования плотных ледяных туманов. Снежный покров залегает в течение 7-8 месяцев и достигает высоты 50-70 см, в отдельных районах до 90 см.

В теплый период года температура воздуха повышается до +10 – +15℃. Характерно усиление скорости ветра, по сравнению с зимой, формируются горно-долинные ветры. Годовая сумма осадков обычно не превышает 300 мм.

Климатическое районирование территории по степени благоприятности проживания и использования в хозяйственных целях показало принципиальное совпадение с границами мезоклиматических районов. В силу существенных климатических различий в границах самих мезорайонов и суровости условий, выбору новых площадок для всех видов использования должно предшествовать микроклиматическое обследование территории.

Территория округа расположена в субарктическом агроклиматическом поясе и оценивается как неблагоприятная для развития земледелия, как по климатическим, так и по орографическим условиям. Теплообеспеченность растений суммами активных температур не превышает 1000-1100℃, период активной вегетации короткий – менее 90 дней, высока вероятность летных заморозков. Период лета с температурами воздуха выше +15°С в округе составляет 10-30 дней. Условия увлажненности почв в вегетационный период характеризуются как достаточные.

Направления ветров преимущественно северные с восточной составляющей, но в условиях пересеченной местности могут деформироваться в зависимости от ориентации долин и хребтов. Скорости ветров обычно незначительны 0-2 м/сек. В теплый период года характерно усиление скорости ветра, по сравнению с зимой.

Роза ветров для поселка Сеймчан и прилегающей территории по данным СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» представлена на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1. Роза ветров для п. Сеймчан и прилегающей территории
2.1.2. Рельеф, гидрография, инженерно-геологические условия

Округ расположен в пределах Яно-Чукотской горной страны, представляющей собой сложное сочетание горных хребтов, плато, равнин, впадин разных размеров и очертаний. Хребты имеют северо-западное простирание. Наиболее значительные из ных хр. Черского, Полярный Коркодонский, Омсукчанский. Наиболее высокие абсолютные отметки гор достигают 2000 м и более. Периферические части горных сооружений и большие пространства между ними заняты холмистыми и платообразными плоскогорьями (Юкагирское и Сугойское) и межгорными впадинами. Наиболее крупная - Сеймчано-Буюндинская впадина с абсолютными отметками 200-250 м. Это заболоченная и залесенная равнина, длиной 140 км и шириной 25-40 км, богатая лесными, сенокосными и сельскохозяйственными угодьями. В целом же большая часть территории округа характеризуется ограниченно благоприятными условиями для хозяйственного освоения по условиям рельефа.

Горный, сильно расчлененный рельеф характеризуется повышенной сейсмичностью, практически повсеместным распространением многолетнемерзлых пород, значительной (высокой и средней) пораженностью физико-геологическими процессами, такими как: солифлюкция, наледеобразование, термокарст, криогенное пучение, криогенное растрескивание, термоэрозия, заболачивание.

Территория округа делится на три категории рельефа:

- высокогорье - горы альпинотипные с остроконечными вершинами, крутыми склонами, сильно расчлененные, с относительными превышениями рельефа до 1000 м и более. Мощность многолетнемерзлой толщи достигает 500 м, поэтому подземные воды, пригодные для водоснабжения, практически отсутствуют. Широко развиты гравитационные процессы – осыпи, обвалы, снежные лавины. Таким образом, высокогорье неблагоприятно для градостроительного освое​ния вследствие сильной расчлененности рельефа, абсолютных отметок поверхности свыше 1500 м, развития физико-геологических процессов, отсутствия источников водоснабжения;

- среднегорье - для него так же, как и для высокогорья, характерны: сильно-расчлененный рельеф с преобладающими отметками поверхности 1000-1800 м и относительными превышениями 600-1000 м, практически повсеместное распространение ММП, средняя и высокая пораженность ЭГП (осыпи, сели, лавины, солифлюкция, наледи, на отдельных участках карст). Данная категория рельефа, в целом, неблагоприятна для градостроительного освоения в связи с расчлененностью и значительными уклонами поверхности и опасных ЭГП. Благоприятные для строительства участки выположенных водоразделов, как правило, труднодоступны;

- предгорная равнина и межгорные впадины занимают территории пологих горных склонов на границе с низменностями или долинами рек и понижения между горными хребтами. Для ных характерен полого-наклонный, холмисто-увалистый или холмисто-западинный рельеф с абсолютными отметками поверх​ности от 200-300 до 500-600 м, реже, более. С поверхности они слагаются мощной толщей, мощностью от первых десятков метров до 150 м и более, рыхлых четвертичных отложений, представленных делювиальными, ледниковыми, водно-ледниковыми, пролювиальными и озерно-аллювиальными образования​ми – суглинками, песчано-гравийно-валунными, песками, супесями. На большей части территории грунты вечномерзлые, льдонасыщенные и при оттаивании могут давать неравномерные осадки.

Горы подразделяются на различные генетические группы, различающиеся по высоте, расчлененности, профилю склонов. Наиболее высокие абсолютные отметки поверхности (от 1500 до 2000–2586 м) имеют экзарационные альпинотипные горы, занимающие небольшие площади в пределах хр. Черского и Колымского нагорья. Для ных характерны острые вершины, крутые склоны с карами и цирками, сильная расчлененность ущельеобразными долинами.

Периферические части горных сооружений и большие пространства между ними заняты холмистыми и платообразными предгорьями (Юкагирское и Сугойское плоскогорья и др.), повышающимися в сторону гор, и межгорными впадинами. Наиболее крупные впадины – Хетагчанская, Верхне-Сугойская, Эльгенская, Тасканская, Сеймчано-Юдинская, Верхне-Коркодонская. Уклоны поверхности здесь обычно не превышают 20% на склонах, а на поверхности плато и днищах впадин они изменяются от долей процентов до 2-3%. В целом, большая часть территории характеризуется ограниченными благоприятными и неблагоприятными условиями для хозяйственного освоения по условиям рельефа.

В геологическом строении области принимают участие разновозрастные (от архейских до четвертичных) осадочные и изверженные породы. На территории установлены многочисленные разломы, часть из которых обводнена. При выборе площадок для градостроительного освоения должно учитываться их расположение.

Гидрография и гидрология
Гидрогеологические исследования проводились вблизи населенных пунктов для целей питьевого и промышленного водоснабжения. При этом разведаны и утверждены запасы подземных вод на месторождениях Нижне-Сеймчанском и Среднеканском в количестве 21,97 тыс. м куб./сутки, расчетный срок эксплуатации - неограниченный. Месторождения приурочены к таликовым зонам трещиноватости юрских песчаников и сланцев. Минерализация 0,04-0,3 мг/л, качество, отвечает санитарным нормам.

На территории округа развита достаточно густая речная сеть. Главной водной магистралью округа является река Колыма, протекающая от южной до северо-западной границы на протяжении 560 км. Река судоходна в течение всего периода навигации. Наиболее крупные притоки Колымы - Буюнда, Сугой, Коркодон, Балыгычан. По этим рекам можно подниматься маломерными судами. Территории, прилегающие к Колыме имеют практически неограниченные ресурсы поверхностных вод, которые даже в минимальный меженный период превышают 250 куб.м/сек.

В долинах рек в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород (ММП) развиты надмерзлотные устойчивые подрусловые и сквозные талики, а в зоне островного развития ММП – подрусловые аллювиальные потоки. Эти воды являются основным источником водоснабжения в большей части населенных пунктов области. Дебиты скважин, в зависимости от площади водосбора, мощности и литологического состава водовмещающих пород, колеблются от долей л/сек. до 30 л/сек. и более.

Из физико-геологических процессов имеют место: затопление паводками пойменных территорий, наледеобразование, заболачивание, солифлюкция, термокарст, термоэрозия, криогенное пучение.

Долины крупных рек относительно благоприятны для градостроительного освоения, за исключением пойменных территорий и участков развития экзогенных геологических процессов.

Местный годовой сток рек Магаданской   области   составляет   132   км³ (95,2% общих водных ресурсов), из них 77 км³/год принадлежат бассейну Колымы (Восточно-Сибирское море). Из общего количества рек 97% – это реки и ручьи длиной менее 10 км. Большая часть рек относится к бассейну р. Колымы (71%), остальные к бассейну Охотского моря (29%). Территории, прилегающие к р. Колыме, имеют практически неограниченные ресурсы поверхностных вод; ресурсы поверхностных вод здесь даже в минимальный меженный период превышают 250,0 м³/сек, что может обеспечить недопотребление любого промузла с комплексом водоемких предприятий. Районы, обеспеченные поверхностными водами, прилегающие к крупным рекам со среднегодовым расходом более 50 м³/сек, что позволяет организовать водоснабжение крупных городов и промузлов с водоемкими предприятиями.  К числу таких рек относятся кроме р. Колыма, р. Буюнда (ниже устья р. Гербы), р. Б. Купка (нижнее течение), р. Балыгычан (ниже устья р. Джагын), р. Сеймчан (в нижнем течении).

В условиях распространения вечной мерзлоты, круглогодичное использование источников поверхностных вод затруднено. Водоснабжение в округе ориентировано на открытые и подземные источники вод. Во многих поселках, в условиях развития многолетнемерзлых пород, когда большинство водотоков в зимнее время не имеют поверхностного стока, подземные воды являются не только альтернативным, но и единственным источником водоснабжения.

Преимуществами использования подземных вод являются их относительная защищенность от загрязнений, стабильность качества во времени и в ряде случаев возможность расположения водозаборов вблизи водопотребителя. Во многих населенных пунктах в условиях вечной мерзлоты, когда большинство водотоков в зимнее время не имеют поверхностного стока, такие воды зачастую являются альтернативным или даже единственным источником водоснабжения.

Инженерно-геологические условия
Территория округа характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, что связано с преобладанием горного, сильно расчлененного рельефа, повышенной сейсмичностью, практически повсеместным распространением многолетнемерзлых пород, значительной (высокой и средней) пораженностью физико-геологическими процессами.

С учетом рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий и физико-геологических процессов могут быть выделены следующие территории, отличающиеся по инженерно-строительным условиям: высокогорье, среднегорье, низкогорье, предгорная равнина, межгорные впадины, низменности, долины крупных и средних рек.

Высокогорье характеризуется наличием гор с остроконечными вершинами, крутыми склонами, сильно расчлененных, с относительными превышениями рельефа до 1000 м и более. Мощность многолетнемерзлой толщи достигает 500 м, поэтому подземные воды, пригодные для водоснабжения, практически отсутствуют. Широко развиты в округе гравитационные процессы – осыпи, обвалы, снежные лавины. Таким образом, высокогорье неблагоприятно для градостроительного освоения вследствие сильной расчлененности рельефа, абсолютных отметок поверхности свыше 1500 м, развития физико-геологических процессов, отсутствия источников водоснабжения.

Для среднегорья характерны: сильно-расчлененный рельеф с преобладающими отметками поверхности 1000-1800 м и относительными превышениями 600-1000 м, практически повсеместное распространение ММП, средняя и высокая пораженность ЭГП (осыпи, сели, лавины, солифлюкция, наледи, на отдельных участках карст).

Обеспеченность подземными водами низкая, в качестве источника водоснабжения могут рассматриваться воды подрусловых надмерзлотных таликов.

Район, в целом, неблагоприятен для градостроительного освоения по условиям рельефа (расчлененности и значительных уклонов поверхности) и опасных ЭГП. Наиболее благоприятные для строительства участки выположенных водоразделов, как правило, труднодоступны. 

Низкогорные массивы имеют рельеф преимущественно сильно расчлененный, с узкими вытянутыми
водоразделами
и
крутыми
склонами.
В пределах   Охотско-Чукотского вулканогенного пояса выделяются участки вулканических плато с широкими и плоскими водоразделами и крутыми склонами. Долины рек в верхнем течении V-образные, в нижнем – корытообразные. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 300-500 до 1000 м, относительные превышения составляют 250-600 м. Округ расположен в пределах как сплошного, так и островного распространения ММП. Мощность их колеблется от первых метров до 100-300 м и более. В зоне сплошного распространения ММП наибольший интерес для целей водоснабжения представляют воды таликов – надмерзлотных подрусловых и сквозных, запасы которых значительны. В области островного развития ММП большой практический интерес наряду с аллювиальным
горизонтом
представляют трещинные воды коры выветривания разновозрастных коренных пород, в особенности – интрузивных.

Из физико-геологических процессов в районе низкогорья имеют место осыпи, снежные лавины, солифлюкция, сели, наледи, карст (в карбонатных породах).

Большая часть округа неблагоприятна для освоения по условиям рельефа, тем не менее, здесь возможно выявление отдельных площадок на плоских водоразделах, пологих склонах и в речных долинах.

Низменности заболочены, поверхность их осложнена многочисленными реками, старицами, протоками, озерами. Последние иногда имеют термокарстовое происхождение.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 10-20 до 100-200 м.

С поверхности низменности слагаются мощной (до 100 м и более) толщей четвертичных отложения – водно-ледниковых, ледниковых, морских, озерно-аллювиальных, озерно-болотных, представленных суглинками, иловатыми супесями, песками различной крупности, торфом, илами, гравийно-галечниковыми образованиями.

Этот округ в основном расположен в зоне островного распространения ММП. Практический интерес для водоснабжения представляют воды аллювиальных и морских отложений. Дебиты скважин достигают 6-10 л/сек.

По совокупности инженерно-геологических факторов низменности неблагоприятны для градостроительного освоения.

Таким образом, территория характеризуется сложными инженерно-строительными условиями, что обусловлено горным рельефом, развитием ММП и разнообразных физико-геологических процессов, повышенной фоновой сейсмичностью на отдельных участках.

В зависимости от температурного режима и литологического состава ММП строительство может вестись по I и II принципам. I принцип (сохранение грунтов в мерзлом состоянии) применяется при строительстве на низкотемпературных, сильно льдистых грунтах, которые при оттаивании дают значительные осадки, а при промерзании подвержены пучению. II принцип следует применять в районах островного распространения высокотемпературных мерзлых грунтов, развития в зоне заложения фундаментов устойчивых грунтов, скальных, крупнообломочных, или в тех случаях, когда сохранение грунтов в мерзлом состоянии невозможно в силу технических причин (при строительстве тепловыделяющих производств – котельных и т.п.). В этом случае осуществляется или предварительная (допостроечная) оттайка грунтов или допускается их оттаивание в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Таким образом, освоение неблагоприятных и ограниченно благоприятных по инженерно-строительным условиям территорий возможно после проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке.

На территории имеют место разнообразные физико-геологические процессы. В горных районах ведущая роль принадлежит гравитационным процессам (обвалам, осыпям, селям, лавинам, в меньшей мере – оползням). На равнинных территориях (в межгорных котловинах, низменностях, крупных речных долинах) преобладают заболачивание и эрозионные процессы. Поскольку вся территория расположена в зоне сплошного и островного распространения многолетнемерзлых пород (ММП), здесь широко развиты процессы водно-мерзлотного комплекса (солифлюкция, наледеобразование, пучение грунтов и их криогенное растрескивание и т. п.). Интенсивность проявления экзогенных процессов преимущественно высокая и средняя.

Физическое выветривание наиболее интенсивно протекает в горных районах. Суровые климатические условия способствуют формированию мощной (до 20-40 м, в зависимости от литологического состава пород) зоны выветривания, представленной щебнисто-глыбовыми, дресвяными, иногда песчаными грунтами. Эти грунты играют важную роль в развитии склоновых (гравитационных) процессов.

Склоновые процессы активно протекают в горных районах, лишенных растительного покрова. Обычно они имеют небольшое площадное распространение и часто приурочены к участкам разгрузки подземных вод.

Наиболее широко развиты осыпные и обвальные процессы. Они формируются на склонах крутизной от 6-8˚до 25-35˚. Площадь их иногда достигает 5-10 км². Незакрепленные осыпи перемещаются вниз по склонам постоянно, закрепленные – могут прийти в движение под нагрузкой. Огромную опасность эти процессы представляют для автодорог, проложенных вдоль горных склонов.

Оползни имеют ограниченное распространение и отмечаются на уступах речных террас.

Разновидностью склоновых процессов можно считать сели, лавины и солифлюкцию.

Горные районы селеопасны. Формирование селевых потоков вызвано большими объемами рыхлого осадочного материала на склонах, значительными уклонами поверхности и ливневым характером осадков. Формированию лавин способствуют мощный снежный покров, крутосклонный сильно расчлененный горный рельеф, интенсивный снегоперенос ветром. Сход лавин наблюдается чаще всего при сильном ветре в период больших метелей, реже после метели в марте-апреле. Наиболее часто они имеют место в верховьях реки Колымы. Лавины являются серьезным препятствием для освоения горных районов, они разрушают постройки и транспортные коммуникации.

Солифлюкционные процессы очень широко развиты в пределах рассматриваемого района. Наиболее интенсивно они проявляются на склонах крутизной 5-25˚, покрытых тонкодисперсными грунтами, иногда со значительным количеством   крупнообломочного   материала.   Скорости   смещения   грунтовых масс зависят от влажности деятельного слоя и крутизны склонов. Иногда она измеряется долями сантиметра в год. В результате этого процесса формируются специфические формы микрорельефа – солифлюкционные террасы, язычки, гирлянды, полосы и др.

Эрозионные процессы проявляются в виде речной (боковой и глубинной) эрозии, овражной эрозии, плоскостного смыва, морской абразии.

Глубинная (донная) речная эрозия преобладает в горах, а боковая – в равнинных районах. Особенно интенсивно процессы боковой эрозии протекают в зоне развития многолетнемерзлых пород на участках, где борта долин сложены сильно льдистыми грунтами. Здесь разрушение берегов может происходить с катастрофической скоростью (до 10 м в год и более). Процессы оврагообразования развиты слабо.

Плоскостной смыв наиболее интенсивно проявляется на участках слабого развития или отсутствия растительного покрова при близком залегании водоупора (многолетнемерзлых пород), где почвенный слой представлен рыхлыми отложениями, а коэффициент поверхностного стока достаточно велик.

В области сплошного распространения ММП таликовые зоны встречаются только под руслами крупных рек или озер. С ними, как правило, связаны основные запасы пресных подземных вод, пригодных для водоснабжения.

С ММП связаны многочисленные криогенные процессы (процессы водно- мерзлотного комплекса) – термокарст, пучение и морозобойное растрескивание грунтов, наледеобразование, курумообразование, солифлюкция (см. выше) и др.

Наибольшее влияние на инженерно-строительные условия оказывают термокарст, пучение грунтов, наледи. Термокарст образуется при вытаивании подземных жильных льдов или сильно льдистых грунтов. В рельефе он выражается в виде котловин, западин или озер. При нарушении температурного режима ММП в сторону повышения происходит активизация термокарстового процесса, что приводит к осадке зданий, деформации аэродромных покрытий, дорог, подземных коммуникаций и т. д.

Пучение грунтов связано с процессами их промерзания и оттаивания в пределах деятельного слоя. Чаще всего этому процессу подвержены торфяно-илистые и глинистые грунты на равнинных участках и у подножий склонов, где скапливается влага. Если к фронту промерзания происходит подток влаги, то образуются бугры пучения – булгунняхи, высота которых может достигать 1,5-4 м, а размер в поперечнике – 50-100 м.

С процессами пучения связана и морозная сортировка грунтов, которая приводит к формированию таких форм рельефа, как каменные кольца, пятна-медальоны, гирлянды, курумы и др.

Наледи образуются за счет выхода на поверхность подземных или речных вод и последующего их перемерзания. Они приурочены к долинам рек. Рост наледей на неперемерзающих реках продолжается всю зиму. Площади их изменяются от первых сотен кв. метров до первых десятков кв. километров. Часто причиной возникновения наледей является воздействие человека на природную среду: вырубка леса, прокладка дорог и т. п.

Заболачивание и заторфовывание развито в долинах рек и на низменностях.

Мощность торфа обычно невелика и редко превышает 0,5-1 м.

Затоплению паводками подвержены поймы и пониженные участки первых надпойменных террас. По данным Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, значительная часть центральных районов Колымы, в соответствие с картой сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97, изменение №5 в СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»), – находится в 9- балльной зоне сейсмичности. В эту зону входит и Среднеканский муниципальной округ. В сейсмически активных районах строительство должно вестись с соблюдением требований СНиП II-7-81, причем необходимо иметь в виду, что в 7-8 балльной зоне в зависимости от инженерно-геологических условий сейсмичность может увеличиваться или уменьшаться на один балл. Список населенных пунктов, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы М8К-64 для средних грунтовых условий, согласно ОСР-97, приведен в табл. 2.1 и на рис. 2.2, где указана расчетная сейсмическая интенсивность для трех степеней сейсмической опасности:
- категория А (для массового строительства) означает 10%-ную вероятность того, что в течение 50-ти лет произойдет землетрясение интенсивностью, превосходящей указанную в таблице для данного населенного пункта;

- категория B (для строительства объектов повышенной ответственности) означает 5%-ную вероятность того, что в течение 50-ти лет произойдет землетрясение интенсивностью, превосходящей указанную в таблице для данного населенного пункта;

- категория C (для строительства объектов особой ответственности) означает 1%-ную вероятность того, что в течение 50-ти лет произойдет землетрясение интенсивностью, превосходящей указанную в таблице для данного населенного пункта.

Таблица 2.1. Расчетная сейсмическая интенсивность по данным ОСР-97.

	№
	Поселения
	Карты ОСР-97

	
	
	А
	В
	С

	1
	п. Сеймчан
	8
	9
	10

	2
	с. Верхний Сеймчан
	8
	9
	10

	3
	с. Колымское
	8
	9
	10

	4
	с. Усть-Среднекан
	8
	9
	10
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Рисунок 2.2. Схема зон сейсмической активности Магаданской области

В сейсмически активных районах строительство должно вестись с соблюдением требований СНиП П-7-81. В районах распространения многолетнемерзлых пород строительство должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.02.04-88.

В зависимости от температурного режима и литологического состава ММП, строительство может вестись по I и II принципам. I принцип (сохранение грунтов в мерзлом состоянии) применяется при строительстве на низкотемпературных, сильно льдистых грунтах, которые при оттаивании дают значительные осадки, а при промерзании подвержены пучению.

Освоение неблагоприятных и ограниченно благоприятных по инженерно-строительным условиям территорий возможно после проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке.

2.1.3. Почвы, растительный и животный мир

Почвы

Размещение территории Среднеканского муниципального округа в субарктическом поясе определяет и основные факторы почвообразования. Ими являются суровый климат с малой суммой активных и положительных температур, короткий теплый и продолжительный холодный периоды, длительное или постоянное мерзлое состояние грунтов, своеобразный комплекс минералов и их изменение в процессе выветривания, бедный растительный покров со сравнительно невысоким ежегодным приростом органической массы.

Активность химического выветривания минералов низкая, а растительный опад разлагается очень медленно, в результате чего образуются грубогумусовые или торфянистые перегнойные органогенные горизонты с наличием высокоподвижного гумуса. Медленное разложение растительного опада приводит к образованию оторфованных верхних горизонтов. Наличие водоупора, каким является многолетняя мерзлота, в пределах почвенного профиля или недалеко за его пределами приводит к образованию оглеенных горизонтов и способствует их заболачиванию. Низкие температуры почвенного профиля задерживают усвоение растениями питательных веществ как из почв, так и из удобрений. Вынос растительных форм щелочных и щелочноземельных элементов из органогенных и минеральных горизонтов способствует формированию кислых выщелоченных и ненасыщенных почвенных горизонтов, пропитанных ульматно-фульватным гумусом. Почвенный покров сложный, что связано с широким развитием мерзлотного мезо-, микро- и нанорельефа: обширных термокарстовых просадок, мерзлотных бугров, трещин, гряд и других форм.

Выделяются шесть главных типов почв: таежные мерзлотные глеевые; мерзлотные неоподзоленные (неглеевые); подзолистые Al-Fe-гумусовые; подзолистые мерзлотные оглеенные; болотные мерзлотные; пойменные.

Наиболее плодородные пойменные почвы занимают 19,7%, таежные мерзлотные – 13,3% и подзолистые (мерзлотные или сезонно-мерзлотные) глеевые –  6,9%.  Наибольший удельный вес (около 40% территории) занимают болотные и полуболотные почвы.

Болотные почвы, как и пойменные, распространены довольно равномерно. В то же время, подзолистые почвы составляют всего 1,2%, преобладают таежные мерзлотные почвы (по площади).

Резерв пойменных, старопойменных и подзолистых почв на территории округа довольно велик, однако следует отметить, что значительная часть этих почв, находясь в поймах рек, расположена в водо- и рыбоохранных зонах и поэтому лишь частично может быть использована в качестве естественных сенокосных и пастбищных угодий в объемах, допускаемых санитарной и эпидемиологической безопасностью.

Растительный мир

Территория округа расположена в зоне тундры и тайги, что и определяет характер ее растительности. В связи с суровым климатом и скудностью почв она не многообразна и угнетена в росте.  Лесовосстановительные процессы крайне замедлены.  Вегетативный период короток. В тундре многолетных растений мало. Они низкорослы и прижаты к земле. В лесотундре и тайге из древесных пород преобладает даурская лиственница, из кустарниковых – кедровый стланик и кустарниковая береза. Из лиственных здесь произрастают: тополь, ива-чозения, береза и ряд других. Среди кустарниковых – в основном плодоягодные: черемуха, рябина, смородина, жимолость, шиповник. Существенный природный ресурс территории представляют пищевые и лекарственные растения. Используются они пока очень мало по отношению к имеющимся запасам. Сбор грибов и ягод производится местным населением для собственного потребления и преимущественно в районах, примыкающих к населенным пунктам, что и вызывает порой обострение пожарной ситуации. Ценные пищевые растения на территории округа: орехи кедрового стланика, дикорастущие ягоды (брусника, голубика, жимолость, черная смородина, красная смородина, морошка, шикша), шиповник, рябина.

Леса, особенно лиственные, большей частью простираются по речным поймам. Их расположение носит ленточно-островной характер. Крупных компактных лесных массивов нет. В целом основной лесообразующей породой является лиственница, которая занимает 39,7% покрытых лесом земель. В группе мягколиственных пород преобладает ива древовидная – 54,3%. Из кустарников занимает 75% кедровый стланик.

Кедровый стланик — небольшое стелющееся древесное растение с широко раскинутыми ветвями. Наиболее обширные площади, занятые кедровым стлаником, располагаются по склонам гор. Представлен он двумя формами. Наиболее часто встречается стланик чашеподобный с дугообразно изогнутыми стволами высотой до 4 м. Не менее распространен стланик, стелющийся приземленной формы. Его стволы достигают 7 м, а отдельные ползучие укоренившиеся ветки достигают 17 м в длину при диаметре у основания 25 см. Имеются и другие формы кедрового стланика. Стланик хорошо приспособлен к сильным ветрам и морозам. Осенью ветви ложатся на землю, а весной, распрямляясь, образуют труднопроходимые заросли. Начинает плодоносить в возрасте около 20 лет. Шишки созревают на второй год. Древесина используется как топливо. Лесозаготовка и деревообработка развиты относительно слабо вследствие большой разбросанности участков эксплуатационных насаждений, труднодоступности многих из ных, ограничительного режима лесопользования. Расчетные лесосеки используются крайне мало. Качество получаемой лесопродукции низкое. По категории товарности это большей частью – дрова. Потребности в деловой древесине удовлетворяются в округе в основном за счет ввоза из других регионов страны.

Животный мир

Животный мир территории муниципального округа специфичен, его характерная особенность – сравнительная бедность видового состава. Многие систематические группы животных здесь вообще отсутствуют, а некоторые богатые видами группы распространены лишь в единичном варианте. Млекопитающих встречается около 20 видов, гнездящихся птиц - около 200 видов. Отдельные виды животных характерны только для определенной зоны: белка – для тайги, песец – для тундры; но многие млекопитающие – горностай, заяц-беляк, соболь, бурый медведь, волк, дикий северный олень, росомаха, лисица – обитают по всей области. В таежной зоне встречаются лоси, рыси. В горных хребтах обитают снежный баран и кабарга.
Из птиц зимой в тундре можно встретить глухаря, рябчика, белую куропатку, но весной на озерах и побережье появляются много водоплавающих, прилетающих сюда из южных стран для вывода птенцов и осенью улетающих обратно. Наиболее многочисленными являются гуси – гуменник, пискулька и белолобый гусь, утки разных видов.
В высокогорных районах обитают снежный баран и кабарга.
Объектами промысла и спортивно-любительской охоты являются белка, лисица, заяц-беляк, норка, соболь, ондатра, северный олень, лось, бурый медведь, снежный баран. Из пернатой дичи – глухарь, куропатка, рябчик, гуси, утки, кулики.
Отслеживание основных показателей охотопромысловых ресурсов (численности, путей миграции, мест зимовок, половозрастной структуры популяций) проводится по результатам наземных учетных работ, опросных сведений охотников, данных о количестве добытых животных.
Основное направление ведения охотничьего хозяйства на территории округа – промысловая охота, нацеленная на добычу ценных видов пушных зверей, в частности – соболя. Ведется незначительный промысел нелицензионных видов животных: белки, горностая, зайца-беляка, лисицы.
Охотничий туризм ориентирован только на охоту на бурого медведя, лося и снежного барана. Значительный урон основным видам копытных животных (лось, дикий северный олень), а также домашнему оленеводству наносят волки.

В пресноводной среде – реках и озерах – водится множество видов рыб. Наиболее ценные из ных – осетр, сиг, хариус, ленок, гольцы. В бассейне р. Колымы встречаются также налим, окунь, щука. Пресноводные рыбы являются объектом любительского и спортивного рыболовства. Отдельные водоемы могут рассматриваться как перспективные объекты рыболовного туризма.
Воспроизводимые ресурсы промысловых млекопитающих и пернатых, вовлекаемые в хозяйственный оборот, представляют экономический, научный и эстетический интерес. При рациональном использовании ресурсы животного мира могут стать постоянным источником финансовых и натуральных доходов населения.
2.1.4. Минеральные ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы территории округа – главный ее естественный потенциал. Освоение минерально-сырьевых ресурсов исторически обусловило формирование, функционирование и развитие хозяйственного комплекса и социальной сферы округа, а соответственно – градостроительное обустройство ее территории. Определяет оно и всю дальнейшую обозримую перспективу развития. К основным экономически значимым видам минерального сырья относятся запасы благородных и цветных металлов. Здесь имеются месторождения золота, серебра, олова, кобальта, висмута, вольфрама, железа, свинца, цинка. Запасы твердых полезных ископаемых подсчитываются по результатам геологоразведочных и эксплуатационных работ, выполненных в процессе их изучения и промышленного освоения.

Запасами керамзитового и керамического сырья, песчано-гравийной смеси, облицовочного камня, карбонатных пород для производства строительной извести, известняковой муки, запасами торфа округ обеспечен на длительную перспективу.

2.1.5. Рекреационные ресурсы и условия для развития туризма

Своеобразная природа территории Среднеканского муниципального округа является ее важным ресурсом туристско-рекреационного характера. Горы, множество рек и озер, водопады, минеральные источники, растительный и животный мир, а также памятники далекого и недавнего прошлого, связанного с освоением северо-востока страны, составляют основу для развития систем отдыха, лечения и различных форм туризма.

Верхнеколымская рекреационно-туристская зона полностью захватывает Верхнеколымское нагорье, северные склоны Охотско-Колымского водораздела, хребет Черского и его отроги. Здесь много памятников природы: каньоны, скальные амфитеатры. Это зона распространения горного (пешего и лыжного), спортивно-охотничьего и рыболовного туризма.

С этой территории началось освоение колымского края. Множество природно-исторических объектов хранят память о первопроходцах, исследователях, моряках, летчиках, геологах и других мужественных людях, прошедших по колымской земле. Хребты и горные вершины названы их именами. На скорбных местах поставлены православные кресты. Из современных промышленных объектов представляет интерес сооружение строящейся Среднеканской ГЭС. Исторические туры и экспозиции краеведческого музея, имеющегося в районном центре, освещают освоение Северо-востока России, Колымы и Аляски как одну из интереснейших, романтичных и страшных страниц в истории человечества. Места заключения, существовавшие на территории Среднеканского муниципального округа в советский период и представляющие исторический интерес: Глухариный, Балыгычан, рудник «Каньон», рудник им. Лазо, рудник им. 3-й Пятилетки, прииск им. Чапаева, Верхний Сеймчан, Нижний Сеймчан, Борискин, Золотистый, Геологический. Комплексными центрами развития многих видов туризма может стать районный центр п. Сеймчан. В районном центре создан уникальный краеведческий музей.

На территории много привлекательных мест: каньоны, скальные амфитеатры и множество других, что, безусловно, способствует развитию пешего, конного, лыжного, спортивно-охотничьего, рыболовного, геологического и многих других видов туризма. Наряду с традиционными формами туризма в последние годы развиваются специфические виды. Например, так называемый «промышленный» туризм, когда объектами экскурсий становятся использованные полигоны золотодобычи, старые шахты, фабрики и другие уже неработающие предприятия, представляющие профессионально-исторический интерес для отдельной категории экскурсантов. Эти же старые промышленные предприятия и обычно привязанные к ним лагеря репрессированных являются объектами специальных исторических туров, проливающих свет на недоступные ранее тайны колымской истории.

Лесные ландшафты Среднеканского муниципального округа привлекательны, прежде всего, своими охотничьими угодьями, местами традиционного сбора грибов и ягод. Охота на диких животных, боровую и водоплавающую дичь, рыбалка на живописных реках, морском побережье для тысяч любителей природы являются действительно полноценным отдыхом, восстанавливающим здоровье и снимающим различные виды стрессов.

На сегодня потребность местного населения в организованных видах отдыха удовлетворена только на 10-15%. Туризм в области начал развиваться еще в 60-е годы прошлого века, в настоящее время развитию туризма необходимо придать новый импульс.

На сегодня можно выделить следующие популярные туристические маршруты, некоторые из которых относятся к категории экстремальных:

- Сплав по реке Буюнда. Водный маршрут: 52-й км Омсукчанской трассы - река Буюнда - река Колыма - поселок Сеймчан (290 км, 2 к.с.). Река Буюнда - приток Колымы, спокойна и живописна, в низовьях сильно меандрирует, выписывая многочисленные петли. Берега ее безлюдны. В среднем течении, где она пересекает горную гряду, очень красивы берега со скальными обнажениями. Здесь в русле находится порог Три Камня, напоминающий шиверу. Ветер в долине Колымы создает высокие волны на последнем участке 16 км. Первое геологическое изучение долины проводила в 1929 г. партия В. А. Цареградского, спускаясь по Буюнде на плоту. Об этом пишет геолог и писатель Е. К. Устиев в книге «У истоков золотой реки».

- Рудник Лазо (исторический маршрут). Рудник расположен на одноименном притоке реки Сеймчан. Крупное месторождение олова, открытое в 1937 г. партией В. А. Титова, начали разрабатывать через несколько месяцев - так был необходим стране белый металл. Вскоре вырос рудник, на котором работали заключенные. Можно увидеть штольни, строения, огромные терриконы, стелу «Звезда». Подъезд по дороге от пос. Сеймчан (50 км).

- Сплав по реке Сеймчан. Водный маршрут: Каньон - река Верина - река Сеймчан - поселок Сеймчан (2 к.с.). Подъезд к началу сплава возможен на машине высокой проходимости (90 км). Река Сеймчан начинается в горах Большой Туоннах. В верховьях до Голубой Долины река спокойна, ниже - много перекатов, прижимы. Река Верина отличается быстрым течением. Перекаты, шиверы усложняют плавание.

- Рудник Каньон (исторический маршрут). В долине реки Верина, выше устья ручья Туоннах, находятся строения нежилого поселка и бывшего лагеря, созданного на базе уникального месторождения редкоземельных минералов. Сохранились бараки, производственные строения. Долина реки Верина интересна обилием разнообразных цветковых растений, в ней разбросаны наледи. Подъезд от поселка Сеймчан возможен на машине высокой проходимости (100 км).

- Гора Эзоп. Высшая точка гор Большой Туоннах (2041 метров, 1Б) находится в стороне от населенных пунктов. Подъем на нее возможен по ручью Гранитный или Встреча с выходом на скальный гребень цирка. Вершина является прекрасным панорамным пунктом. К северо-востоку от нее лежат теснины с водопадами, в которых текут реки Каньон, Черная.

- Горы Эзоп и Туоннах. Лыжный маршрут: поселок Сеймчан - Третья фабрика - ручей Туоннах - река Верина - ручей Холодный - река Каньон - гора Эзоп - ручей Валунистый - гора Туоннах - река Левый Эльген - поселок Сеймчан (220 км, 4 к.с.). Поход знакомит с высокогорьем последных массивов Черского хребта. Следует ожидать влажные наледи в долинах, жесткий наст на склонах вершин, глубоко проваливающийся снег в распадках. Топлива в горах нет. Интересны исторические объекты - бывший поселок Чапаева с обогатительной фабрикой, бывший лагерь «Каньон», гора Половникова (2153 метров), названная в память об энтузиасте туристского исследования гор Туоннах геологе Викторе Половникове.

- Горы Туоннах. Одна из высших вершин массива Туоннах, хорошо видимого из поселка Сеймчан, расположена на стыке гребней двух каров реки Медвежья, имеет форму пирамиды. С притока Левого Эльгена выходят на скально-осыпной гребень с несколькими провалами. В зимных условиях при восхождении необходимо специальное туристическое снаряжение - кошки. В окрестностях вершины красивые цирки, узкие долины с водопадами. (2050 м, 1Б).

Местные климатические условия, несмотря на общую их суровость, выгодно отличаются от климата окружающих муниципальных округов и круглогодично используются в лечебных целях. Красивые окрестности, тишина, чистота и прозрачность воздуха благотворно влияют на человека, успокаивающе действуют на нервную систему. На их базе возможно развитие оздоровительно-познавательного туризма, когда наряду с лечением и профилактикой организуются
небольшие
пешие,
лыжные
прогулки, экскурсии в расположенные поблизости природные комплексы.

Особо охраняемые природные территории
Среднеканский муниципальной округ обладает уникальным сочетанием различных природных комплексов, своеобразной флорой и фауной.

Система охраняемых природных территорий, составляющих природоохранный каркас Магаданской области, делится на 4 группы:

1. Особо охраняемые эталонные и уникальные природные комплексы, имеющие особое научное значение и обеспечивающие сохранение в естественном состоянии типичных и редких ландшафтов. К ним относятся заповедники, заказники, национальные парки и памятники природы.

2. Охраняемые территории, имеющие особое культурно-историческое значение ввиду размещения на них археологических, исторических и мемориальных объектов: раскопок древних стоянок, памятников землепроходцам, первым исследователям и геологам, мест с известными и частично сохранившимися объектами ГУЛАГа и т. п.

3. Этнические территории, имеющие щадящий режим природопользования и обеспечивающие сохранение национальной культуры и уклада жизни малочисленных коренных народов Севера в местах их исторического проживания (территория традиционного природопользования).

4. Нормативные территории, расположенные вне зон, имеющих научную или культурную ценность, и обеспечивающие экологическое качество окружающей среды, и рациональное использование природных ресурсов. К ним относятся защитные леса – нерестоохранные полосы ценных лесов.

Земли особо охраняемых природных территорий в Среднеканском муниципальном округе:

Памятник природы регионального значения «Сеймчанский». Образован решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 08.07.1983 № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы». Памятник природы расположен в юго-восточной части Среднеканского муниципального округа в районе п. Сеймчан, на правом берегу р. Колыма (рис. 2.3.). Памятник природы создан с целью сохранения флоры. Территория памятника представлена степными склонами. Типичная степная растительность реликтовых видов: сон-трава желтеющая, горец узколистный, клаусия, полынь холодная и др. Площадь ООПТ составляет 35,0 га.
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Рисунок 2.3. Местоположение ООПТ памятник природы регионального значения «Сеймчанский».
Памятник природы регионального значения «Остров на р. Колыме». Памятник природы расположен в северной части Среднеканского муниципального округа в районе впадения в реку Колыма реки Большая Столбовая. Памятник природы создан с целью сохранения геологических образований. Размер острова 400 х 200 м, высота столбов, сложенных доломитами до 52 м. Площадь ООПТ составляет 8 Га.

Памятник природы регионального значения «Замковое». Образован решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 08.07.1983 № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы». Памятник природы расположен в центральной части Среднеканского муниципального округа на левом берегу р. Колыма (рис. 2.4.). Памятник природы создан с целью сохранения флоры. Природные особенности ООПТ: На территории памятника представлены скальные группировки с участием караланы гривистой, осоки арнеля, астрагала приморского, реликтовыми степными участками с тонконогом, горноколосником. Площадь ООПТ составляет 40 га.
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Рисунок 2.4. Местоположение ООПТ памятник природы регионального значения «Замковый».

Памятник природы регионального значения «Джегдянский». Образован решением исполнительного комитета Магаданского областного Совета народных депутатов от 08.07.1983 № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы». Памятник природы расположен в районе впадения в реку Колыма ручья Балыгычан (рис. 2.5.). Памятник природы создан с целью сохранения геологических образований. Природные особенности ООПТ: На территории памятника развиты жильные образования кварца в обрывах высотой 200-400 м. Залегают в крутопадающих пластах песчаников и глинистых сланцев, открыты в 1908 г. Резенфельдом.  Перечень основных объектов охраны: жильные образования кварца в крутопадающих пластах песчаника. Площадь ООПТ составляет 21 Га.
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Рисунок 2.5. Местоположение ООПТ памятник природы регионального значения «Джегдянский»
Государственный комплексный охотничий заказник областного значения «Омолонский». Памятник природы расположен на границе Среднеканского муниципального округа Магаданской области и Билибинского района Чукотского автономного округа - рр. Намындыкан и Маустах, небольшая часть заказника (25 Га) в Северо-Эвенском муниципальном округе (рис. 2.6.). Ближайший поселок Омолон находится на расстоянии - 100 км от границы ООПТ; расстояние до районных центров - 450 км (Сеймчан), 400 км (Билибино, Омсукчан). Железнодорожное сообщение до ООПТ или какие-либо автодороги отсутствуют. Памятник природы создан с целью охраны и воспроизводства лосей, водоплавающих перелетных птиц и мест их гнездований, проведения биотехнических мероприятий, увеличения численности охотничьих животных, обогащения ими смежных с заказником угодий. Природные особенности ООПТ: Ветвистое русло и островная пойма крупнейшей горной реки северо-восточной Азии; озерно-болотные комплексы надпойменных террас; типичная флора и фауна континентальных областей региона; сезонные остановки арктических мигрантов. Площадь ООПТ составляет 102 700 Га.
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Рисунок 2.6. Границы заказника «Омолонский»

Государственный природный заповедник федерального значения «Магаданский» расположен на территории Магаданской области в границах Среднеканского и Ольского административных округов.

Заповедник «Магаданский» состоит из 4-х материковых и 2-х морских участков, удаленных друг от друга на сотни километров и отличающихся особенностями рельефа, ландшафта, климата, растительности и животного мира. Вместе они представляют природу Магаданской области во всем разнообразии. На территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории. Площадь участка заповедника «Сеймчанский» на территории Среднеканского муниципального округа составляет 117 839,0 га.

Часть территории заповедника в границах Среднеканского муниципального округа изображена на рис. 2.7.

Перечень основных объектов охраны: 2 участка (из четырех) на побережье Охотского моря: Ольский (п-ов Кони) и Ямский (Ямские о-ва, побережье п-ова Пьягина). Лежбище сивучей (остров Матыкиль); скопления тюленей в прибрежной акватории (лахтак, кольчатая нерпа, полосатый). Колонии морских птиц (тонкоклювая и толстоклювая кайры, моевка, тихоокеанская чайка, глупыш, берингов баклан). Скопления водоплавающих (гусей, лебедей, уток) на магистральном пролетном пути. Редкие виды птиц: на гнездовье - скопа, орланы белохвост и белоплечий, беркут, сапсан, кречет; на пролете - кулик-лопатень. В водоемах более 30 видов рыб; нерестилища лососевых (кета, горбуша, кижуч, голец, кумжа, нельма, чавыча); сибирский осетр.
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Рисунок 2.7. Границы заповедника «Магаданский» на территории Среднеканского ГО

Также на территории Среднеканского муниципального округа существовал Государственный охотничий заказник регионального значения «Сугой», площадью: 152 683 га. Заказник был создан с целью охраны и воспроизводства ценных пушных зверей (соболь, выдра, норка), проведения комплекса биотехнических мероприятий, направленных на увеличение численности обитающих на территории заказника других видов охотничье-промысловых животных и обогащение ими смежных с заказником угодий. По окончании срока действия в 2005 г. был упразднен.

2.2. Объекты культурного наследия на территории муниципального образования

Объекты археологического наследия установлены: приказом отдела по охране объектов культурного наследия правительства Магаданской области от 1 декабря 2014 года № 188 «Об утверждении списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Магаданской области», приказом отдела по охране объектов культурного наследия правительства Магаданской области от 14 апреля 2017 года № 11 «О включении выявленных объектов археологического наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Магаданской области».
Объекты археологического наследия Среднеканского муниципального округа представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Археологические объекты культурного наследия Среднеканского муниципального округа

	№

п/п
	Наименование
	Место нахождения
	Примечание

	1
	«Топографический»,

стоянка I тыс. лет до н.э.
	Правый берег руч. Топографический,

приустьевый мыс
	госохрана

	2
	Немичан, стоянка 

III тыс. лет. до н.э.
	Левый берег р. Колымы в устье руч. Немичан, зона затопления водохранилищем Среднеканской ГЭС
	-

	3
	Запятая, стоянка 

II тыс. лет. до н.э.
	Правый берег р. Колымы в устье руч. Запятая, зона затопления водохранилищем Среднеканской ГЭС
	Сверка 2002 г. Повреждена строительством хозяйственных объектов. Попадает в зону затопления Среднеканской ГЭС, данные СВКНИИ

	4
	Мигай, стоянка, неолит
	Левый берег р. Колымы, устье р. Мигай
	Включен при сверке 2002 г., данные СВКНИИ

	5
	Березовая - Солнечная, 

стоянка, эпоха раннего 

металла
	Левый берег р. Колымы, 1,5 км ниже устья

р. Березовая
	Включен при сверке 2002 г., данные СВКНИИ
Попадает в зону затопления Среднеканской ГЭС

	6
	Березовая (Колыма),

 стоянка, неолит
	Левый берег р. Колымы
	Включен при сверке 2002 г., данные СВКНИИ
Попадает в зону затопления Среднеканской ГЭС


Объекты культурного наследия, находящиеся на территории Среднеканского муниципального округа представлены в табл. 2.3. Это памятники, взятые на государственную охрану, согласно Закона Российской Федерации № 4292-1 от 14 января 1993 г. «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».
Таблица 2.3. Объекты культурного наследия на территории Среднеканского муниципального округа
	№

п/п
	Наименование
	Место нахождения
	Примечание

	1
	Братская могила и памятник летчикам 3-го перегоночного авиаполка*
	п. Сеймчан, кладбище
	Взят на госохрану Закон РФ №4292-1

	2
	Памятник воину-интернационалисту, рядовому срочной службы Филиппенко В. В.
	п. Сеймчан
	-



	3
	Могила старшего лейтенанта милиции Холодченко К. П.
	с. Верхний Сеймчан, кладбище
	-



	4
	Могила рядового срочной службы Минутина С. П.
	п. Сеймчан
	-



	5
	Аэровокзал 1944 г.
	п. Сеймчан,

ул. Мазурука, д. 4
	


Хозяйственная деятельность на земельных участках, включающих объекты культурного наследия, регулируется Федеральным законом «Об объектах культурного наследия» и должна обеспечивать сохранение объекта охраны. При этом допускается проведение археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта культурного наследия, а также обеспечения доступа к нему граждан. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия необходимо в интересах настоящего и будущих поколений как подлинного свидетельства значимых для истории и культуры округа исторических событий.

2.3. Комплексная оценка развития муниципального образования
2.3.1. Система расселения и демографическая ситуация

Численность населения Среднеканского муниципального округа по данным Федеральной службы статистики на 1 января 2023 года составляет 2182 человек (убыль 3,4 % к аналогичному периоду 2022 года).

Динамика численности населения Среднеканского муниципального округа с 2017 по 2023 годы приведена в таблице 2.4, 2.5 и на рисунке 2.8. Сводные демографические данные на 01.01.2021 приведены в таблице 2.6.
Таблица 2.4. Динамика численности населения в муниципальном округе за 2018-2023 гг.

	Территория / годы
	Январь 2018 г.
	Январь 2019 г.
	Январь 2020 г.
	Январь

2021 г.
	Январь

2022 г.
	Январь

2023 г.

	Среднеканский МО
	2293
	2165
	2124
	2110
	2258
	2182

	
	
	
	
	
	
	

	п. Сеймчан
	2163
	2054
	2032
	1977
	2161
	2109

	с. Верхний Сеймчан
	128
	н/д
	80
	116
	97
	73
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Рисунок 2.8 – динамика численности населения округа в 2017-2021 годы, чел.

Демографическое развитие округа имеет те же тенденции, что и Магаданская область в целом, и характеризуется в последние годы достаточно высоким уровнем смертности, низкой рождаемостью и, как следствие, отрицательным естественным приростом и высоким миграционным оттоком населения.

Населенные пункты муниципального округа существенно отличаются друг от друга численностью жителей. Основная масса населения, это около 97 %, проживает в административном центре округа – поселке Сеймчан.
Таблица 2.5. Динамика рождаемости, смертности и миграции населения муниципального округа в 2013-2022 гг.

	Категория/ годы
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Родившиеся
	29
	34
	24
	17
	26
	20
	18
	18
	11
	13

	Умершие
	53
	41
	35
	32
	44
	37
	47
	40
	36
	31

	Приехавшие
	137
	98
	125
	135
	151
	106
	180
	177
	171
	190

	Уехавшие
	276
	215
	174
	258
	225
	217
	192
	169
	176
	320


На 01.01.2024 численность населения трудоспособного возраста в округе составила 1264 человека (59,5 %), 440 человек (20,7 %) – жители старше трудоспособного возраста, 420 человека (19,8 %) – жители младше трудоспособного возраста. 

Таблица 2.6. Сводные данные по населению Среднеканского муниципального округа на 01.01.2021

	Наименование показателя
	Абсолютное значение показателя
	Относительное значение показателя

	Среднегодовая численность постоянного населения
	2110 чел.
	100%

	Численность населения трудоспособного возраста
	890 чел.
	42,2%

	Численность населения старше трудоспособного возраста
	930 чел.
	44,1%

	Численность населения младше трудоспособного возраста, в том числе:
	311 чел.
	14,7%

	дети дошкольного возраста (до 6-ти лет)
	101 чел.
	4,8%

	дети школьного возраста (от 6-ти до 15 лет включительно)
	210 чел.
	10,0%

	Коренные малочисленные народы
	247 чел.*
	

	Число прибывших
	171 чел.
	8,1%

	Число выбывших
	176 чел.
	8,3%

	Миграционная убыль / прирост
	-5 чел.
	0,2%

	Рождаемость
	11 чел.
	0,5%

	Смертность
	41 чел.
	1,9%

	Естественная убыль
	- 30 чел.
	1,4%


* – по состоянию на 01.01.2023 год
По состоянию на 01.01.2023 на территории Среднеканского муниципального округа проживает 247 человек представителей коренных малочисленных народов Севера – эвены, якуты, юкагиры, чукчи, орочи, ительмены, коряки, ламуты, нивхи. На территории района функционируют 3 родовые общины: «Булун», «Догор», «Каньон». Основной традиционный вид деятельности родовых общин – охотпромысел, речное рыболовство.
На реализацию муниципальной программы «Поддержка и социальная защита коренных малочисленных народов Севера в Среднеканском городском округе на 2021-2025 годы» в 2022 году за счет средств всех источников (областных, местных и внебюджетных) направлено 1863,56 тыс. руб. Данные средства были израсходованы на:
- укрепление материально-технической базы 3 родовых общин,
- частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми, в дошкольных учреждениях, родители которых относятся к КМНС – 6 чел.;
- поддержку национального краеведческого клуба «Олох»;
- оказание адресной материальной помощи (оплата дороги, приобретение лекарственных средств и проч.) 15 семьям, в том числе на ведение личного подсобного хозяйства – 2 семьям;
- участие в культурно-массовых мероприятиях – («Дялбу», «Хэбденек», «Бакылдыдяк», «Шахаджибэ», День коренных народов мира);
- приобретение расходных материалов для ведения уставной деятельности СОООКМН и ЭГС;
- на изготовление национальных костюмов для представителей КМНС;
- на обеспечение и доставку рыбной продукции – 200 гражданам;
- на проведение мероприятий ко Дню пожилого человека с участием 50 человек;
- на приобретение новогодних подарков представителям КМНС – 45 чел.;
- на приобретение ученических наборов для первоклассников – 8 чел.
2.3.2. Экономическая база развития муниципального округа

В экономике Среднеканского муниципального округа в 2021 году сохранена стабильность и обеспечен рост отдельных макропоказателей. Число зарегистрированных предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства составило 17 единиц, индивидуальных предпринимателей 64 единиц. Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составил 3 123,6 млн. руб., что составляет 14,9 % от общего размера инвестиций Магаданской области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 96 167,5 руб., что выше уровня 2020 года на 2%. Количество граждан, трудоустроенных в 2021 году с помощью службы занятости, составило 26 человек. Численность безработных, зарегистрированных в учреждениях службы занятости на конец года – 32 человек, что составляет 80 % к уровню прошлого года.

Промышленное производство муниципального образования в основном представлено предприятиями, ведущими свою деятельность в сфере топливно-энергетического комплекса. Оборот крупных и средных организаций в 2021 году составил 4 292,1 тыс. руб., что составило 73,5 % к уровню 2020 года.

Горнодобывающая отрасль округа в 2022 году была представлена 33 недропользователями, владеющими 86 лицензиями. Общий объем добытого золота составил 2160,2 кг, серебра – 300 кг. Доля добычи предприятиями ООО «Т-Цемент», ООО «Райз», ООО «Конго», ЗАО «Колымская Россыпь» и ООО «Магаданская горная компания» в общем объеме добытого золота составила более 80 %. По рудному золоту продолжена карьерная отработка золото-серебряных месторождений «Лунное», «Арылах» на Среднеканской площади, «Ольча» на Рассошинской площади и месторождений на Шаманыхо-Столбовской площади. Продолжены геологоразведочные работы на Кунаревском полиметаллическом месторождении, месторождениях «Тохто» и «Среднеканская рудная Дайка».
Основным направлением развития сельского хозяйства в районе по-прежнему остается растениеводство и животноводство. По состоянию на 01.01.2023 года численность сельхозпроизводителей, ведущих свою деятельность на территории округа, составила 10 индивидуальных предпринимателей-глав КФХ и 8 физических лиц. Общий объем сбора картофеля и овощей, выращенных в 2022 году, составил 1418,0 тонн. Производство молока составило 135,5 тонн. Производство скота на убой составило – 21,5 тонн. В 2022 году объем заготовленной древесины субъектом хозяйственной деятельности составил 6799 куб. м.
Материально-техническая база розничной торговли округа представлена 20 торговыми объектами, торговая площадь которых составляет 814,77 кв. м. Поставка товаров для предприятий розничной торговли, в основном, осуществляется из города Магадана, а также в магазины района предоставляется продукция местных сельхозпроизводителей Магаданской области.
В Среднеканском районе осуществляют свою деятельность аптечный пункт, 2 объекта общественного питания, автозаправочная станция, АО «Почта России», отделение ПАО «Сбербанк».
Бюджет муниципального образования «Среднеканский муниципальной округ» за 2022 год исполнен по доходам в сумме 559 млн. рублей, по расходам – 571 млн. рублей. Собственные доходы составили 162,3 млн. руб., что выше уровня 2021 года на 15 %. Бюджет района социально ориентирован. На сферу образование, культуру, спорт, социальную политику направлено более 45 % расходов бюджета.
Инвестиции за счет средств бюджетов всех уровней составили в 2021 году 4 295,7 млн. руб., в том числе сумма инвестиций в реконструкцию и создание объектов по передаче и распределению электрической энергии составила 3,6 млн. рублей. Благодаря инвестициям: осуществлена подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса и муниципальных учреждений к отопительному периоду, проведены работы по благоустройству территорий муниципального округа, приобретены материалы (оборудование), транспортные средства муниципальным предприятиям и учреждения. Инвестиционная политика Среднеканского муниципального округа в 2022 году ориентирована на рост инновационной экономики, повышение уровня и качества жизни населения, улучшение делового климата через создание дополнительных условий для успешного ведения бизнеса.

С целью ускорения экономического роста Магаданской области в результате привлечения инвестиций, развития предпринимательства, государственно-частного партнерства и инновационного процесса на территории области действует государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области», утвержденная постановлением Правительства Магаданской области от 23 сентября 2019 г. N 634-пп (ред. от 17 ноября 2020 N 756-пп), задачами которой является:

· обеспечение благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития малого и среднего предпринимательства Магаданской области;

· повышение инновационной активности бизнеса;

· создание благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций и механизмов, обеспечивающих формирование благоприятной инвестиционной среды на территории области;

· развитие государственно-частного партнерства в Магаданской области.
2.3.3. Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2022 общая площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 87,6 тыс. кв. м, в том числе муниципального – 40,6 тыс. кв. м. Число многоквартирных домов составляет 75 единиц. Площадь жилых помещений многоквартирных домов – 86,5 тыс. кв. м. Площадь жилых помещений, обеспеченных услугами централизованного отопления, – 80,6 тыс. кв. м (92 %), в том числе муниципальных – 34,1 тыс. кв. м (84 %). Средняя жилищная обеспеченность по округу составляет 38,8 кв. м/чел.
Аварийными признаны девять многоквартирных домов: четыре дома в поселке Сеймчан и пять домов в селе Верхний Сеймчан. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 26,8 тыс. кв. м (30,6 %), в том числе муниципального – 22,7 тыс. кв. м (55,9 %).

Перечень аварийных домов на территории Среднеканского муниципального округа представлен в таблице 2.7.
Таблица 2.7. Перечень аварийных домов на территории Среднеканского муниципального округа представлен

	№ п/п
	Адрес

	
	п. Сеймчан

	1
	ул. Билибина, д. 5 А

	2
	ул. Ленина, д. 10

	3
	ул. Северная, д. 1 А

	4
	ул. Северная, д. 3 А

	
	с. Верхний Сеймчан


	5
	ул. Холодченко, д. 14

	6
	ул. Холодченко, д. 17

	7
	ул. Холодченко, д. 18

	8
	ул. Холодченко, д. 19

	9
	ул. Холодченко, д. 21/2


С целью обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей, на территории Магаданской области действует государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Магаданской области», утвержденная постановлением Правительства Магаданской области от 30 декабря 2021 г. № 1093-пп (ред. 29 декабря 2022 г. N 1105-пп). Задачи программы:

· создание условий для реализации государственной программы;

· содействие муниципальным образованиям в оптимизации системы расселения в Магаданской области;

· обеспечение комфортными условиями проживания жителей Магаданской области;

· создание условий для поступательного развития города Магадана, как административного центра Магаданской области - региона, обладающего значительным социально-экономическим потенциалом;

· формирование современной муниципальной среды Магаданской области;

· повышение качества водоснабжения систем централизованного водоснабжения Магаданской области;

· обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области.

Государственной программой Магаданской области «Переселение в 2019-2025 годы граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Магаданской области от 1 апреля 2019 г. № 222-пп (ред. от 05 августа 2022 № 663-пп) определены основные цели развития жилищного фонда на территории Магаданской области:

· переселение в течение 2019-2025 годов граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

· создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

· формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
· повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Администрацией округа обеспечивается выполнение государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения (строительства) жилья в центральных районах страны (так называемые – «выездные субсидии»). По состоянию на 01.01.2023 года на учете по городскому округу состоит 349 семьи / 766 человек. Из которых получить «выездную субсидию» в 2023 году изъявили желание 61 семья / 136 человек. За 2022 год было выдано 2 государственных жилищных сертификата на сумму 4 030 944 рублей, из них: 1 по категории «пенсионеры» и 1 по категории «инвалиды». На 01.01.2023 года реализованы 2 сертификата.
2.3.4. Образование

По состоянию на 01.01.2024 в Среднеканском муниципальном округе функционируют шесть муниципальных образовательных организаций, в том числе две общеобразовательные средние школы, один детский сад, два учреждения дополнительного образования детей и одна спортивная школа.
Перечень учреждений образования Среднеканского муниципального округа приведен в таблице 2.8.

Таблица 2.8. Образовательные учреждения Среднеканского муниципального округа

	№

п/п
	Название объекта
	Адрес
	Кол-во мест
	Фактическая наполняемость на 01.01.2022
	Кол-во пед. работников
	Площадь, кв. м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в п. Сеймчан»
	поселок Сеймчан, 

пер. Клубный, д. 8
	750
	190 учащихся
	18 чел.
	2746,3

	2
	МКОУ «Средняя общеобразовательная школа в с. Верхний Сеймчан» с дошкольным отделением
	село Верхний Сеймчан, ул. Холодченко, д. 20а
	160 / 15
	17 учащихся
	8 чел.
	2025,6

	3
	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №6» п. Сеймчан
	поселок Сеймчан, 

ул. Дзержинского, д. 23а (27)
	131
	96 детей
	10 чел.
	2039,2

	4
	МКУ Спортивная школа п. Сеймчан
	поселок Сеймчан, 

ул. Промышленная, д. 12
	200
	92 учащихся
	3 чел.
	н/д

	5
	Магаданское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств п. Сеймчан»
	поселок Сеймчан, 

ул. Билибина, д. 2
	75
	62 учащихся
	4 чел.
	325,8

	6
	МКУДО «Центр дополнительного образования детей п. Сеймчан»
	поселок Сеймчан, 

ул. Николаева, д. 2
	200
	153 учащихся
	10 чел.
	2683,9


На 01.01.2022 численность детей, посещающих образовательные организации – 303, численность педагогических работников в дошкольных образовательных организациях – 53. 
Общий вид здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. Сеймчан представлен на рисунке 2.9.
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Рисунок 2.9 – здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. Сеймчан»

В 2022 году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Сеймчан» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Это позволило решить задачи по обновлению материально-технической базы школы, стало стимулом для повышения профессионального уровня педагогов, предоставило обучающимся дополнительные возможности по развитию современных технологических и гуманитарных навыков.

Развитие системы образования в Среднеканском муниципальном округе Магаданской области в период до 2022 года осуществлялось в соответствии с Концепцией модернизации российского образования, приоритетным национальным проектом «Образование», Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

За этот период удалось обеспечить достижение основных целевых показателей и индикаторов, начать осуществление системных изменений в сфере образования. Практически по всем направлениям активизировались процессы, направленные на улучшение не только количественных показателей, но и достижение качественных изменений.

Наблюдается положительная динамика развития системы дошкольного образования. В настоящее время существенные изменения произошли в содержании образования, в характере и стиле педагогического процесса. Все большее распространение приобретает вариативность программ, средств и методов образования, что значительно обогащает содержание дошкольного уровня образования. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования требует дополнительных изменений в системе дошкольного образования: развития видового разнообразия образовательных, коррекционных, оздоровительных услуг, общего повышения качества образования и совершенствование условий содержания дошкольников и возможностей реализации образовательных программ. 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, составляет 99 %. Очередности в дошкольную образовательную организацию п. Сеймчан и дошкольную группу школы с. Верхний Сеймчан нет. Системой дошкольного образования охвачено 96 детей. Численность детей уменьшается в связи с оттоком населения. 

С целью обеспечения доступности услуги дошкольного образования продолжена работа по созданию доступной среды для детей - инвалидов. В 2023/2024 учебном году в образовательной организации, реализующую образовательную программу дошкольного образования нет детей инвалидов, в связи с чем, не реализуются адаптированные программы. В МБДОУ «Детский сад № 6» функционирует консультационный пункт, где оказывают помощь педагоги, т. к. в образовательной организации отсутствуют узкие специалисты (логопед, психолог).

В рамках модернизации дошкольного образования в детском саду и дошкольной группе, открытой на базе школы с. Верхний Сеймчан продолжается освоение инновационных образовательных программ, созданы необходимые правовые, научно-методические, практические условия для реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обеспечивается стабильное развитие системы дополнительного образования детей, доступность и равные возможности получения обучающимися дополнительных образовательных услуг. Внедрено персонифицированное дополнительное образование. 80% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети, состоящие на профилактическом учете, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети с ограниченными возможностями здоровья вовлечены в дополнительное образование.

На протяжении ряда лет актуальной проблемой остается проблема закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях. Старение кадрового состава, малая доля молодых специалистов являются отрицательными показателями учебного процесса. В 2016 году в образовательные учреждения прибыл работать 1 специалист учитель начальных классов.

Федеральной целевой программой развития образования на 2018-2030 годы, государственной программой Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области на 2014-2035 годы» определены основные цели развития образования в муниципальном округе:

- повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного специалиста;

- обеспечение качества, доступности и эффективности образования на основе его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства;

- обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования;

- обеспечение качества и доступности, равных прав граждан на образование всех уровней и ступеней;

- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений.

Для достижения названных целей предусматривается решение следующих задач:

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

- обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации выпускников государственных казенных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.3.5. Здравоохранение и социальное обеспечение

Здравоохранение

Первичная медико-санитарная помощь и отдельные виды специализированной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной), медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов предоставляется работниками филиалом государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Магаданская областная больница» – «Среднеканская районная больница», подведомственного Минздраву Магаданской области. Филиал образован в результате реорганизации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Магаданская областная больница» и МОГБУЗ «Среднеканская районная больница» в соответствии с Постановлением Правительства Магаданской области от 02.02.2021 № 42-пп «О реорганизации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Магаданская областная больница» путем присоединения к нему Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Магаданский областной онкологический диспансер» и районных больниц Магаданской области».

В состав учреждения входят следующие подразделения (отделения): 

- поликлиническое, отделение скорой медицинской помощи, отделение общего профиля, инфекционное в поселке Сеймчан, ул. Южная, д. 13. Число круглосуточных коек – 17. Число пациенто-мест дневного стационара – 7, число посещений в смену – 75;
- фельдшерский здравпункт в селе Верхний Сеймчан, ул. Холодченко, д. 23/32.

Общая численность работающих в Среднеканской районной больнице на 01.01.2024: врачей – 11 специалистов, средний медицинский персонал - 29 специалиста. В больнице насчитывается 24 койки.
Общий вид комплекса зданий больницы в п. Сеймчан представлен на рисунке 2.10.
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Рисунок 2.10 – филиал ГБУЗ «МОБ» «Среднеканская районная больница»

Также в округе действуют 2 аптечных пункта (1 государственный, 1 частный).

С целью раннего выявления, профилактики и лечения социально-значимых заболеваний ежегодно проводится диспансеризация взрослого и детского населения. В целях оказания медицинской помощи «узкими специалистами» несколько раз в год осуществляется выезд бригады врачей специалистов межрайонного отделения филиала «Ягоднинская районная больница» ГБУЗ «МОБ» и Центра охраны материнства и детства. Врачи выездных бригад проводят медицинские осмотры детей и взрослых, принимают участие в проведении диспансеризации работающих граждан и ведут прием населения.

В качестве противоэпидемических мероприятий проводится вакцинация населения прививками против гриппа, COVID-19, осуществляется прививочная компания в рамках Национального календаря профилактических прививок, а также осуществляется дополнительная иммунизация населения.

В 2019 г. в поселке Сеймчан был введен в эксплуатацию новый корпус районной больницы, построенный на средства ПАО «РусГидро». Здание спроектировали и возвели с учетом всех современных медико-технологических требований. В нём размещены: инфекционное отделение, отделение дезинфекции с прачечной, больничный аптечный склад и технологические помещения. Была закуплена мебель, необходимая медицинская техника, в том числе современное лабораторное и реанимационное оборудование.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» и Соглашения, заключенного между Минпромторгом РФ, Правительством Магаданской области и Магаданской областной больницей в 2022 году были закуплены 13 машин скорой помощи, в т. ч. 2 машины для Среднеканского филиала Магаданской областной больницы, в 2023 году - 3 машины. Автомобили изготовлены на Ульяновском автозаводе. Комплектация у них особенная – северная, автомобили имеют полный привод, автономный подогреватель двигателя, салонный отопитель, утепленный кузов.  Автомобили оснащены необходимым медоборудованием: в них размещены аппарат ЭКГ, ИВЛ, комплекс подачи медицинских газов, кислородные ингаляторы и т.п.

Фельдшерский здравпункт в Верхнем Сеймчане переведут в квартиру жилого дома после ее ремонта в 2024 г. по адресу: ул. Холодченко д. 39/1.
Филиал ГБУЗ «МОБ» «Среднеканская районная больница» является участником государственной программы «Развитие здравоохранения Магаданской области» (утв. постановлением правительства Магаданской области от 30 сентября 2021 г. № 751-пп). Цели программы: увеличение продолжительности жизни, продолжительности здоровой жизни; снижение уровня смертности и инвалидности населения; соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий.
Структура смертности населения в Магаданской области сходна с таковой в Российской Федерации и в 80% случаев обусловлена неинфекционными заболеваниями, в первую очередь болезнями системы кровообращения, злокачественными новообразованиями, болезнями органов дыхания и внешними причинами. Эпидемиология неинфекционных заболеваний обусловлена большой распространенностью таких факторов риска, как злоупотребление алкоголем, табакокурение, нерациональное (нездоровое) питание, низкая физическая активность. Факторы риска по отдельности или их сочетание обычно приводят к развитию биологических факторов риска развития неинфекционных заболеваний - артериальная гипертония, ожирение и сахарный диабет.

Проблемными вопросами остаются слабая материально техническая база учреждений здравоохранения, недостаточное обеспечение лечебно-профилактических учреждений муниципального образования медперсоналом; несоответствие существующих помещений требованиям СанПиН (в основном, по занимаемой площади); рост социально значимых и инфекционных заболеваний; необходимость охраны материнства и детства; недостаточная пропаганда здорового образа жизни. В регионе остро ощущается дефицит врачей анестезиологов-реаниматологов, педиатров, терапевтов, специалистов ультразвуковой диагностики и работников среднего медицинского персонала. По этой причине в районных больницах врачи нередко вынуждены совмещать несколько ставок.

Развитие здравоохранения в среднесрочной перспективе будет направлено на повышение качества оказываемой медицинской помощи населению, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, проводимое на всех уровнях государственной и муниципальной власти. Достижение поставленных целей и задач планируется за счет реализации государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640), а также государственной программы «Развитие здравоохранения Магаданской области» (утв. постановлением правительства Магаданской области от 30 сентября 2021 г. № 751-пп). Мероприятия программ направлены на решение задач по повышению качества услуг в системе здравоохранения за счет повышения квалификации медперсонала, обеспечения условий предоставления медицинской помощи, отвечающих требованиям санитарных норм и правил, совершенствования материально-технической базы медучреждений, а также задачи по обеспечению охраны материнства и детства, приоритетному развитию первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактику и раннюю диагностику заболеваний, обеспечению образования населения, направленного на формирование здорового образа жизни.

Социальная защита населения

Основными целями социальной политики является создание условий для постепенного повышения уровня жизни малообеспеченных категорий населения муниципального образования за счет проведения мероприятий по их социальной поддержке, реализация государственных социальных гарантий предусмотренных законодательством Российской Федерации и Магаданской области, а также обеспечение социальных гарантий, доступности социальных услуг, предоставляемых социально незащищенным категориям населения, в том числе пожилым гражданам, инвалидам, малообеспеченным и неполным семьям с детьми, детям, оставшимся без попечения родителей, внедрение новых технологий социального обслуживания и улучшение их качества, повышение эффективности социальной помощи населению за счет усиления ее адресности.

Социальное обслуживание населения округа осуществляет Магаданское областное государственное казенное учреждение социальной поддержки и социального обслуживания населения «Среднеканский социальный центр», расположенный по адресу: 686160, Магаданская область, Среднеканский муниципальный округ, поселок муниципального типа Сеймчан, пер. Клубный, 2, посещаемость 800 человек в год. 

Система социальной защиты населения, предназначенная для обслуживания льготных категорий граждан, проживающих на территории округа, по состоянию на 01.01.2022 охватывает 95 человек. Из них:

- многодетные семьи – 13;

- малоимущие семьи – 81;

- семьи с детьми-инвалидами – 1.

Количество семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг кроме льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, семьи, доля расходов которых на оплату ЖКУ превышает предельный уровень, получают субсидии на оплату ЖКУ.

Для осуществления мер, направленных на улучшение уровня и качества жизни населения муниципального округа и повышения степени защищенности наиболее уязвимых категорий граждан, действует муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Среднеканского муниципального округа на 2020-2025 годы» (постановление администрации Среднеканского муниципального округа № 397-п от 28.11.2022).

Задачи программы:

- проведение благотворительных акций для сохранения уровня и качества жизни населения;

- оказание дополнительной адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа;

- привлечение хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа, к социально-экономическому партнерству.

С целью реабилитации и интеграции инвалидов в общество, повышения их жизненного уровня, формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами действует муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Среднеканского муниципального округа на 2020-2030 годы» (утверждена постановлением администрации Среднеканского муниципального округа № 303-п от 30.11.2020 с учетом изменений).

Задачи программы: 

- выявление существенных ограничений, препятствующих жизнедеятельности инвалидам и иным маломобильным группам населения, и их устранение.

- создание правовой базы для реализации мероприятий, обеспечивающих формирование для инвалидов доступа к объектам социальной инфраструктуры и информации;

- формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в различных ее сферах.  

2.3.6. Физическая культура и спорт

Деятельность органов местного самоуправления Среднеканского муниципального округа в области физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики направлена на создание условий для развития физической культуры и спорта для всех категорий населения, развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, реализацию государственной молодежной политики, духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи, а также развитие туризма.

По данным администрации Среднеканского муниципального округа на 01.01.2023 на территории округа расположены 17 спортивных объектов общей площадью 14238 кв. м. Из них: 7 плоскостных сооружений и 4 спортивных зала. Численность занимающегося спортом населения в 2020 г. – 790 человек.

Сведения о спортивных объектах округа представлены в таблице 2.9. Общий вид здания МКУ «Спортивная школа в п. Сеймчан», мини-футбольного поля и универсальной спортплощадки представлен на рисунке 2.11.
Таблица 2.9. Сведения о спортивных сооружениях Среднеканского муниципального округа

	№ п/п
	Объект физической культуры и спорта
	Адрес
	Площадь, кв. м
	Пропускная способность, человек

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Игровой спортивный зал 21х11х6 м 

МКУ СШ п. Сеймчан
	поселок Сеймчан,

ул. Промышленная, д. 12
	231
	25

	2
	Зал спортивной акробатики 15х8х6 м

МКУ СШ п. Сеймчан
	поселок Сеймчан, 

пер. Клубный, д. 8
	120
	30

	3
	Спортивный зал МБОУ СОШ 17,8х7х6 м

п. Сеймчан
	поселок Сеймчан, пер. Клубный, д. 8
	125
	30

	4
	Спортивный зал МКОУ СОШ 18х7х6 м

с. Верхний Сеймчан
	село Верхний Сеймчан, 

ул. Холодченко, д. 12
	126
	30

	5
	Стрелковый тир МБОУ СОШ 5х30х2,5 м

п. Сеймчан
	поселок Сеймчан, 

пер. Клубный, д. 8
	150
	3

	6
	Тренажерный зал «Атлант» 26х15х3,7 м, 

1 этаж, п. Сеймчан
	поселок Сеймчан, 

ул. Лазовская, д. 11а
	390
	10

	7
	Тренажерный зал «Атлант» 26х15х3,7 м, 

2 этаж, п. Сеймчан
	поселок Сеймчан, 

ул. Лазовская, д. 11а
	390
	13

	8
	Мини-футбольное поле 20х40 м ДЮСШ 

п. Сеймчан
	поселок Сеймчан, 

ул. Промышленная, д. 12
	800
	28

	9
	Универсальная площадка 22х28 м (б/б, в/б) МКУ СШ п. Сеймчан 
	поселок Сеймчан, 

ул. Промышленная, д. 12
	616
	20

	10
	Универсальная площадка 18х30 м (б/б, в/б) МКОУ СОШ с. Верхний Сеймчан 
	село Верхний Сеймчан, 

ул. Холодченко, д. 12
	540
	30

	11
	Площадка для приемки ГТО с тренажерами 10х20 м
	поселок Сеймчан, 

пер. Клубный, д. 8
	200
	15

	12
	Хоккейная площадка 20х40 м
	поселок Сеймчан, 

ул. Промышленная, д. 16
	800
	12

	13
	Спортивное ядро МКУ СШ п. Сеймчан: Футбольное поле 130х75, 4 дор. 400 м, 4 дор 100 м, прыжков в длину, сектор для метания гранаты
	поселок Сеймчан, 

ул. Промышленная, д. 12
	9750
	75


Развитие отрасли физической культуры, спорта и туризма обеспечивают и координируют подведомственные государственные учреждения департамента физической культуры и спорта Магаданской области (департамент ФКиС) – МГАУ «ЦСП СКМО» и МОГАУ «ФСК «Колымский». В Среднеканском муниципальном округе органа управления физической культурой и спортом нет, соответствующие функции возложены на директора спортивной школы на общественных началах.
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Рисунок 2.11 – МКУ СШ в п. Сеймчан, мини-футбольное поле и универсальная спортплощадка

С целью эффективного использования возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, укреплении здоровья, профилактики заболеваний и девиантного поведения молодежи, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий на территории округа, внедрение, популяризация комплекса ГТО среди жителей округа разработана и утверждена Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Среднеканский муниципальной округ» на 2016–2023 годы» (утв. постановлением администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области № 198 от 22.06.2016 (в ред. № 308 от 28.12.2018, № 360-п от 30.12.2020)).

Программа решает следующие задачи:

- обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом, создание и совершенствование системы физического воспитания различных групп населения, укрепление материально-технической базы, проведения спортивно-массовых и спортивных мероприятий;

- создание условий для развития физического воспитания населения муниципального округа, сохранения и укрепления здоровья детей, развития массовых видов спорта на территории муниципального округа;

-  пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения.

2.3.7. Культурно-бытовое обслуживание

Сфера культуры на территории муниципального округа представлена культурно – досуговой, библиотечной и музейной деятельностью. Учреждения культуры год от года становятся более востребованными, увеличивается охват населения культурными мероприятиями. Работа клубных формирований охватывает различные группы населения от детей до пожилых людей, дает возможность реализовать свой творческий потенциал, скрасить досуг и развивать творческие способности. В учреждениях культуры Среднеканского муниципального округа трудится 28 специалистов.

В Среднеканском муниципальном округе работает МОГБУК «Сеймчанский районный краеведческий музей». Представлены экспозиционные залы по темам: «История, культура и быт народов Севера», «Первый учитель, основатель музея П. И. Борисов», «Среднеканский район в период сталинских репрессий», «История геологических исследований»; а также зал сменных выставок, где представлены следующие выставки: «Мы родом из СССР», «Страницы истории», «Легендарная трасса», мемориальная стена проекта «Бережение памяти» посвященная Победе в ВОВ. Число предметов основного фонда/научно-вспомогательного фонда 5260/8180. Все предметы имеют свою историческую ценность и будут в дальнейшем использоваться при оформлении выставок, экспозиций и проведении мероприятий. Площадь помещений, здания/ экспозиционно-выставочная/ фондохранилище: 668/310/31, общее число посещений в 2020 г. 1200 человек.
В практике проведения культурно-массовых мероприятий широко применяются новые методы работы: интерактивные экскурсии, разработаны мастер-классы, регулярно проводятся экскурсии с элементами игр для детей дошкольного и школьного возраста, что увеличило интерес к музею.

В Доме культуры поселка Сеймчан в настоящее время действует 9 клубных формирований и творческих коллективов самодеятельного творчества, охватывающих все возрастные категории граждан: вокальные, хореографические, студия сольного вокала, театральная группа, декоративно-прикладной кружок. В них занято более 140 человек. К каждому празднику готовятся различного вида мероприятия: акции, показы видеоматериалов с последующими фронтальными беседами, ярмарки, тематические дискотеки и вечера отдыха, концерты, народные гулянья, конкурсные и игровые программы.
Перечень действующих объектов культурно-досугового назначения и библиотечного обслуживания Среднеканского муниципального округа представлен в таблицах 2.10, 2.11.

Таблица 2.10. Перечень объектов культурно-досугового назначения Среднеканского муниципального округа

	№

п/п
	Культурно-досуговые учреждения
	Местонахождение
	Персонал, чел.
	Вместимость, мест

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Дом культуры 

п. Сеймчан, МКУК «Среднеканская централизованная клубная система»
	поселок Сеймчан, 

ул. Дзержинского, д. 25
	4
	120

	2
	Дом культуры 

с. Верхний Сеймчан, МКУК «Среднеканская централизованная клубная система»
	село Верхний Сеймчан, ул. Холодченко, д. 11
	1
	100

	3
	МОГБУК «Сеймчанский районный краеведческий музей»
	поселок Сеймчан, 

ул. Николаева, д. 10
	4
	63

	4
	Дом культуры «Гидростроитель»
	поселок Сеймчан, 

ул. Ленина д. 28а
	-
	120


Таблица 2.11. Перечень библиотек на территории Среднеканского муниципального округа

	№

п/п
	Наименование объекта
	Местонахождение
	Фонд библиотеки, экз.

	1
	2
	3
	4

	1
	Детская районная библиотека МКУК «Среднеканская централизованная библиотечная система»
	поселок Сеймчан, 

пер. Клубный, 9-11
	26355

	2
	Центральная районная библиотека МКУК «Среднеканская централизованная библиотечная система»
	поселок Сеймчан, 

пер. Клубный, 9-11
	5718

	3
	Библиотека-филиал №1 с. Верхний Сеймчан МКУК «Среднеканская централизованная библиотечная система»
	село Верхний Сеймчан, 

ул. Холодченко, 16
	3110

	
	Всего
	3
	35183


Основными проблемами оказания полного комплекса библиотечных услуг широкому кругу населения являются слабая материально-техническая база библиотек, отсутствие ремонта и отопления, современной мебели, компьютерного и офисного оборудования, низкий уровень телефонизации библиотек, низкий уровень обновляемости библиотечных фондов.
Общий вид зданий некоторых учреждений культуры округа представлен на рисунках 2.12, 2.13.
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Рисунок 2.12 – здание МОГБУК «Сеймчанский районный краеведческий музей»
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Рисунок 2.13 – здание дома культуры п. Сеймчан

Основными проблемами развития культуры остаются:

- недостаточное финансирование сферы культуры, что влияет на качество предоставляемых населению культурных услуг;

- слабое состояние материально-технической базы домов культуры;

- отсутствие специалистов в учреждениях культуры;

- закрытие клубов по причине малочисленности населения.

Основными приоритетами развития культуры в Магаданской области и Среднеканском муниципальном округе являются:

- обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- развитие социально-культурной инфраструктуры;

- сохранение и популяризация культурного наследия народов России;

- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры.

Значительная часть населения муниципального округа ограничена в возможностях доступа к качественному культурному продукту в силу территориальной удаленности от г. Магадана. Серьезными препятствиями является нехватка информации, материальные проблемы, недостатки работы общественного транспорта, отсутствие комфорта и удобств для детей, инвалидов, пенсионеров. Для решения данных проблем на областном уровне утвержден ряд государственных программ.

На территории Среднеканского муниципального округа осуществляется государственная программа Магаданской области «Развитие культуры и туризма в Магаданской области» на 2014-2025 годы» (постановлением администрации Магаданской области от 20.11.2013 №1165-па «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Развитие культуры в Магаданской области» (в ред. пост. от 28.12.2022 № 1076-пп)).

Целями государственной программы Магаданской области «Развитие культуры и туризма в Магаданской области» на 2014-2025 годы» являются реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества, гражданской идентичности, создания условий для воспитания граждан, сохранения исторического культурного наследия и его использования для воспитания и образования, а также комплексного развития туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию, обеспечения гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям. 

Администрацией Среднеканского муниципального округа были разработаны муниципальные программы «Развитие культуры в Среднеканском муниципальном округе на 2021-2025 годы» (утв. постановлением администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области №323-п от 15.12.2020 (в ред. №104-п от 01.04.2021)) и «Развитие библиотечного дела в Среднеканском муниципальном округе на 2014-2024 годы» (утв. постановлением Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области от 23 июля 2013 г. №131 (в ред. №108 от 16.03.2016, №202 от 21.09.2018, №357-п от 29.12.2020)).

Цели и задачи муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Развитие культуры в Среднеканском муниципальном округе на 2021-2025 годы»:

- создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала округа, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества.

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения округа;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Цели и задачи муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в Среднеканском муниципальном округе на 2014-2024 годы»:

- развитие информационно-фондовых ресурсов, способствующих реализации качественного библиотечного обслуживания пользователей библиотек муниципального округа.

- сохранение и актуализация культурного наследия;

- формирование гарантированного комплектования библиотечных фондов новыми документами на различных носителях информации; 

- обеспечение формирования и использования информационных ресурсов;

- внедрение новых информационных технологий в практику работы библиотек; 

- обеспечение свободного доступа жителей разновозрастной категории к информации.

Торговля и бытовое обслуживание

Задачи деятельности органов местного самоуправления Среднеканского муниципального округа – обеспечение устойчивого, максимально возможного удовлетворения спроса жителей округа на потребительские товары, услуги сферы торговли в широком ассортименте, по доступным ценам и в пределах территориальной доступности в соответствии с установленными государством гарантиями качества и безопасности. 

Торговля является функциональным сектором экономики, тесно взаимосвязанным с другими отраслями и обеспечивающим продвижение товаров и услуг к потребителям. Розничная торговля выполняет важные экономические и социальные функции, поддерживая высокий уровень жизни населения, занятости, развитие малого бизнеса и экономическое развитие муниципального округа.

Потребительский спрос на товары, реализуемые в розничной торговле, определяется уровнем и динамикой доходов населения, распределением населения по доходным группам.

Современное состояние потребительского рынка в Среднеканском муниципальном округе характеризуется как стабильное.

На состояние потребительского рынка Среднеканского муниципального округа оказывает существенное влияние сложная транспортная схема доставки товаров в Магаданскую область, отсутствие железнодорожного сообщения, высокие затраты на транспортировку товаров авиационным и морским транспортом, удаленность от областного центра.

По состоянию на 01.01.2022 в муниципальном округе функционировало 24 объекта розничной торговли общей площадью 886,17 кв. м, в том числе торговлю продуктами питания ведут 16 магазинов, имеются 2 объекта общественного питания на 60 посадочных мест, сапожная мастерская, 2 аптечных пункта, работает парикмахерская. Платные услуги оказывает 1 пункт бытового обслуживания.
В целом по муниципальному округу, обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет 420 кв. м на 1000 человек, что ниже норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 11,6 % (норматив 475 кв. м), утвержденного Постановлением правительства Магаданской области от 09.12.2016 № 955-пп «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Магаданской области и входящих в ее состав муниципальных образований».

В связи с миграционным оттоком населения и общим падением доходов населения, спрос на потребительские товары и услуги на протяжении последних лет устойчиво падает. Падает спрос на услуги общественного питания, обслуживание и ремонт автотранспортных средств и бытовых приборов. Система торгового и бытового обслуживания населения в Среднеканском муниципальном округе включает в себя предприятия малого бизнеса: универсальные магазины, кафе, парикмахерские, представленные в таблице 2.12.

Таблица 2.12. Организации розничной торговли, общепита и платных услуг в округе

	№ п/п
	Наименование предприятия, организации
	Местоположение
	Вид деятельности
	Численность работающих, чел.

	  1
	2
	3
	4
	5

	1
	ООО «Солнышко»
	поселок Сеймчан, 

ул. Ленина, 22
	Продовольственный магазин
	2

	2
	ООО «Верба»
	поселок Сеймчан,  

ул. Ленина, 18
	Продовольственный магазин
	2

	3
	ООО «Кристалл»
	поселок Сеймчан, 

ул. Октябрьская, 8
	Продовольственный магазин
	2

	4
	Магазин Ивушка 

(ООО «Улыбка»)
	поселок Сеймчан, 

ул. Дзержинского 8а
	Продовольственный магазин
	2

	5
	ООО «Альбатрос»
	поселок Сеймчан, 

ул. Октябрьская, 12
	Продовольственный магазин
	4

	6
	ООО «Эквивалент»
	поселок Сеймчан, 

ул. Ленина, 14
	Продовольственный магазин
	2

	7
	ООО «Универмаг»
	поселок Сеймчан,  

ул. Ленина, 18
	Продовольственный магазин
	3

	8
	ООО «Чайка»
	поселок Сеймчан,    

ул. Дзержинского, 17
	Продовольственный магазин
	4

	9
	МКТП «Рассвет»
	поселок Сеймчан, 

ул. Промышленная, 7
	Продовольственный магазин, кафе
	5

	10
	ООО «Меркурий»
	поселок Сеймчан, 

ул. Дзержинского, 17а
	Продовольственный магазин
	1

	11
	ООО «Гранит»
	поселок Сеймчан, 

ул. Промышленная, 18
	Продовольственные товары
	1

	12
	Отделение почтовой связи п. Сеймчан, филиал ФГУП «Почта России»
	поселок Сеймчан, 

ул. Чапаева, 8
	Почтовое отделение
	3

	13
	Отделение ПАО Сбербанк, Доп. офис №8645/034
	поселок Сеймчан, 

ул. Октябрьская, 8
	Отделение банка
	4

	14
	ООО «Кристина»
	село Верхний Сеймчан, 

ул. Холодченко, 39-а
	Продовольственный магазин
	1

	15
	Отделение почтовой связи с. Верхний Сеймчан, филиал ФГУП «Почта России»
	село Верхний Сеймчан, 

ул. Холодченко, 39
	Почтовое отделение
	0


В целях поддержки, популяризации и увеличения объемов реализации продукции местных производителей в Среднеканском муниципальном округе проходят выездные ярмарки. 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» проводится работа по проведению информационно аналитического наблюдения за состоянием продовольственного рынка товаров муниципального округа, в том числе за розничными ценами на социально значимые продукты питания.

В Среднеканском муниципальном округе проводится мониторинг цен, в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 14.03.2019 № 165-пп «О проведении мониторинга розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, реализуемых на территории Магаданской области».
С целью создания условий для комплексного развития сферы торговли и обеспечения населения муниципального округа качественными и доступными товарами постановлением администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области от 29.12.2015 № 274 (в ред. № 368-п от 21.12.2021) утверждена муниципальная программа «Развитие торговли в Среднеканском муниципальном округе на 2016-2022 годы». Для достижения поставленных программой целей и обеспечения результатов их реализации необходимо решение задачи повышение территориальной и ценовой доступности товаров для населения.
В целях создания условий для размещения и функционирования нестационарных торговых объектов и улучшения качества торгового обслуживания населения в Среднеканском муниципальном округе разработана Схема размещения нестационарных торговых объектов, которая утверждена постановлением Администрации Среднеканского муниципального округа от 11.05.2021 № 149-п. 

2.3.8. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

В Среднеканском муниципальном округе транспортно-экономические связи осуществляются автомобильным, воздушным и речным видами транспорта. Автомобильный транспорт является основным в обеспечении грузовых и пассажирских перевозок. В поселке Сеймчан имеется аэропорт федерального подчинения. Ближайший морской порт находится в городе Магадан, в пределах муниципального округа осуществляется сообщение речным транспортом по реке Колыма.
На 01.01.2022 протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 37,4 км, протяженность улично-дорожной сети 34,4 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 89 %. Автомобильная дорога межмуниципального значения Магаданской области «Авенирыч-Сеймчан», км 0+000 – км 66+285 и искусственные дорожные сооружения на ней, и арендуемые автомобильные дороги «Ларюковая-Усть-Среднекан» 36,75 км, «Левобережный подход» 5,2 км находится в оперативном управлении ОГБДЭУ «Среднеканское». Вместе с ними на территории округа функционирует автодорога муниципального значения «Сеймчан-Юртовский мост».

Перечень автомобильных дорог межмуниципального значения в Среднеканском муниципальном округе представлен в таблице 2.13.

Таблица 2.13. Автомобильные дороги межмуниципального значения Среднеканского муниципального округа

	№

п/п
	Наименование автомобильной дороги 
	Идентификационный номер
	Протяженность 
(в км)

	1
	2
	3
	4

	1
	Авенирыч - Сеймчан
	44 ОП МЗ 44Н-6
	66,450

	2
	Ларюковая - Усть-Среднекан
	44 ОП МЗ 44Н-14
	36,75

	3
	Левобережный подход
	44 ОП МЗ 44Н-15
	6,0


Для выполнения автомобильных пассажирских перевозок на территории муниципального округа утверждены два маршрута: «п. Сеймчан – с. Верхний Сеймчан – п. Сеймчан», «с. Верхний Сеймчан – п. Сеймчан – с. Верхний Сеймчан». Транспортные услуги населению обеспечивается индивидуальным предпринимателем Шолом Т. М. Для обеспечения транспортной доступности с 01.04.2016 организовано регулярное автобусное сообщение по маршруту «Магадан-Сеймчан-Магадан» с частотой движения автобусов два рейса в неделю, перевозки пассажиров по указанному маршруту осуществляются автотранспортным предприятием ООО «Маршрут-Центр». За 2021 год было выполнено 743 рейса, перевезено 1300 пассажиров.
На территории округа развита достаточно густая речная сеть. Главной водной магистралью Среднеканского муниципального округа является река Колыма, протекающая от южной до северо-западной границы округа на протяжении 560 км. Река судоходна в течение всего периода навигации. Наиболее крупные притоки Колымы – Буюнда, Сугой, Коркодон, Балыгычан. По этим рекам можно подниматься маломерными судами. Территории, прилегающие к р. Колыме, имеют практически неограниченные ресурсы поверхностных вод, которые даже в меженный период превышают 250 куб. м/сек. 

Расстояние от административного центра муниципального округа до г. Магадана по автомобильным дорогам составляет 500 км, воздушным путем 350 км. Расстояние от населенных пунктов до административного центра муниципального округа:

- с. Колымское – п. Сеймчан 8 км;

- с. Верхний Сеймчан – п. Сеймчан 25 км;

- с. Усть-Среднекан – п. Сеймчан 88 км;

- с. Балыгычан – п. Сеймчан 140 км.
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Рисунок 2.14 – судоходство на р. Колыма

Особенностью внутренных водных путей является тот факт, что перевозки грузов осуществляются судами ОАО «Колымская судоходная компания», базирующейся в п. Зырянка Республики Саха Якутия. Погрузку (разгрузку) доставленных грузов осуществляет дочернее предприятие ОАО «Колымская судоходная компания» - «Пристань Сеймчан». Для этого в селе Колымское имеется пристань, оснащенная погрузо-разгрузочными кранами и складскими помещениями для хранения груза (в основном угля). Протяженность водного пути от п. Зырянка до с. Колымское составляет 610 км, из них по территории Магаданской области – 381 км. Перевозка пассажиров по водному пути не осуществляется.
Аэропорт «Сеймчан» относится к классу «Г». В составе аэродромного комплекса – одна ИВПП 1667 х 45 м, одна ГВПП 1600 х 85 м (гравий). Пропускная способность аэровокзала - 50 пассажиров в час. Принимаемые типы судов - Ан-24, Ан-26, Ан-140, Як-40, Л-410, Аэропракт-22 и другие типы ВС IV класса, и вертолёты всех типов, в светлое время суток. Оператор – ФКП «Аэропорты Севера». Из аэропорта выполняются субсидируемые из областного бюджета рейсы по маршруту Магадан – Сеймчан – Магадан самолетами ТВС-2МС (вместимость: 8 мест).
Общий вид здания аэропорта пос. Сеймчан представлен на рисунке 2.8.
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Рисунок 2.8 – аэропорт п. Сеймчан

Воздушное сообщение преимущественно используется для ведения воздушной разведки, санитарной авиации и др. Более 10 лет назад возобновлены пассажирские перевозки в областной центр г. Магадан. Количество взлетно-посадочных площадок – 1, количество аэропортов – 1 (в п. Сеймчан), за 2021 г. перевезено пассажиров (авиатранспортом) – 1794 чел., перевезено грузов (авиатранспортом) – 111,380 тыс. тонн. С 2020 году активно проводится реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, водосточно-дренажной системы, замена светосигнального оборудования, строительство (реконструкция) аварийно-спасательной станции. Искусственная взлетно-посадочная полоса 1650x45 м. После завершения реконструкции в старом здании аэропорта администрацией МО планируется открыть исторический музей.
2.3.9. Инженерное обеспечение территории

Основными направлениями деятельности предприятий жилищного и коммунального хозяйства является обеспечение стабильного предоставления качественных коммунальных услуг жителям муниципального округа, нормального содержания и ремонта жилищного фонда, своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах тепло-, водоснабжения и канализации, а также проведение мероприятий по улучшению экологической обстановки в населенных пунктах.
Наиболее значимые проблемы социального сектора связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. Износ инженерных сетей превышает 90 %, это обуславливает большие потери ресурсов, ограниченные бюджетные средства. Имеющиеся у округа возможности не дают проводить модернизацию ЖКХ, они позволяют лишь проводить мероприятия по предупреждению и устранению аварийных ситуаций. При реализации проектов основной задачей является новое строительство взамен стареющих фондов, переоборудование, а также повышение качества предоставляемых услуг.

В целях комплексного решения задач по подготовке коммунальных объектов к отопительному периоду, а также модернизации данных объектов, в округе действует муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы и на период до 2028 года».

Основные задачи на ближайшую перспективу:

- обеспечение устойчивого и эффективного функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие эффективного рынка жилья и финансовых механизмов, обеспечивающих поддержку малоимущих граждан в улучшении жилищных условий за счет средств местных бюджетов в пределах установленных социальных стандартов;

- привлечение дополнительных финансовых ресурсов из федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников с целью удержания в разумных пределах тарифов на оплату коммунальных услуг населением;

- за счет внутриокружной и внутриобластной миграции населения уменьшить количество нерационально отапливаемых площадей.

Сведения об обеспеченности жилого фонда коммунальными услугами от централизованных источников приведены в таблице 2.14.

Таблица 2.14. Жилой фонд, обеспеченный коммунальными услугами от централизованных источников, кв. м
	Населенный пункт
	Теплоснабжение
	Водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Канализация

	1
	2
	3
	4
	5

	п. Сеймчан
	86885,9
	86885,9
	86885,9
	83900

	с. В. Сеймчан
	6100
	6100
	-
	6100


Электроснабжение Среднеканского муниципального округа осуществляется филиалом ПАО «Магаданэнерго» «Восточные электрические сети» (ВЭС), которое обслуживает ВЛ, ПС, ТП напряжением 0,4-220 кВ, расположенные в Ягоднинском, Среднеканском и Омсукчанском муниципальных округах Магаданской области. Зона обслуживания составляет 75 тыс. кв. км.
Также электроснабжение округа осуществляет Район Электрических Сетей №2 (РЭС-2), входящий в состав филиала «Колымские электрические сети» ПАО «Колымаэнерго». РЭС-2 базируется в вахтовом поселке строительства Усть-Среднеканской ГЭС и обслуживает ВЛ, ПС, ТП напряжением 0,4-6-35-110-220 кВ в самом поселке и на территории Ягоднинского муниципального округа.
Параметры воздушных линий:

- ВЛ 220 кВ Усть-Среднеканская ГЭС-Оротукан 1: Марка провода - АС-300; Число цепей ВЛ - 1 Протяженность линии - 36 км. Пропускная способность ВЛ, МВт – 250.
- ВЛ 220 кВ Усть-Среднеканская ГЭС-Оротукан 2: Марка провода - АС-300; Число цепей ВЛ - 1 Протяженность линии - 36 км. Пропускная способность ВЛ, МВт – 250.
- ВЛ 220 кВ Усть-Среднеканская ГЭС - Колымская ГЭС (без захода на ПС «Оротукан») - 125 км. - при вводе в эксплуатацию ГА-4.

- ВЛ 220 кВ Усть-Среднеканская ГЭС - ПС «Дукат» - 219 км.
Информация о протяженности линий электропередач по территории Среднеканского муниципального округа представлена в таблице 2.15.
Таблица 2.15. Протяженность ЛЭП по территории Среднеканского муниципального округа

	Протяженность ЛЭП
	Ед. Измерения, км
	Количество, шт

	1
	2
	3

	Сетей всего
	163,65
	19

	ЛЭП 0,4 кВ
	3,45
	9

	ЛЭП 6 – 35 кВ
	49,6
	8

	ЛЭП 110 – 220 кВ
	      110,6
	2


С целью развития электроэнергетики Магаданской области в Среднеканском муниципальном округе реализуются и планируются к реализации следующие электросетевые объекты:
1. ВЛ 110 кВ «Оротукан-ГПП-Сеймчан», строительство которой обусловлено необходимостью обеспечения:

- электроснабжения перспективных потребителей Среднеканского муниципального округа, в том числе электрокотельных, на которые Правительство Магаданской области планирует перевести теплоснабжение пос. Сеймчан и с. Верхний Сеймчан,

- возможности технологического присоединения к электрическим сетям горно-рудных предприятий Кунаревской перспективной площади.

Пропускной способности действующей ВЛ 35 кВ «ГПП-Сеймчан» для этих целей недостаточно, ввод в эксплуатацию новой линии электропередачи направлен на повышение степени надежности электроснабжения потребителей Среднеканского муниципального округа.

2. Одноцепная линия электропередачи ВЛ220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС - РП «Омсукчан» с распределительным пунктом РП 220 кВ «Омсукчан» (другое наименование: Участок ВЛ «опора №58 (угол 28) — РП 220 кВ «Омсукчан» ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС - РП 220 кВ «Омсукчан»), строительство которой необходимо в целях технологического присоединения Баимского ГОКа (ООО «Дальэнергомост», Чукотский автономный округ).

Новая линия электропередачи позволит разгрузить существующую ВЛ 220 кВ «Оротукан-Омсукчан» с возможностью передачи 65 МВт, одноцепную, проходящую в труднодоступных местах, что осложняет ее обслуживание и эксплуатацию, значительно снижая степень надежности электроснабжения потребителей.

Технические характеристики ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС - Омсукчан» с распределительным пунктом РП 220 кВ «Омсукчан» ориентированы на обеспечение возможности выдачи свободной мощности Магаданской энергосистемы потребителям Чукотского автономного округа. В тоже время наличие указанной линии делает возможной в перспективе организацию централизованного энергоснабжения территории Северо-Эвенского муниципального округа Магаданской области, включая Омолонский рудный район и Северо-Эвенский рудно-россыпной район.

Мероприятия по развитию электрической сети Магаданской энергосистемы напряжением 110 кВ и выше предусмотрены в рамках инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго», в том числе по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению действующих энергоактивов общества и технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей: Баимского ГОКа (ВЛ 220 кВ Усть-Среднеканская ГЭС - РП «Омсукчан» с РП 220 кВ «Омсукчан» в целях технологического присоединения ВЛ 220 кВ «Омсукчан - ПП – Песчанка», ПС-220 кВ «Песчанка»).
Завершение строительства Усть-Среднеканской ГЭС мощностью 570 МВт является одним из ключевых инфраструктурных проектов Магаданской области, т. к. основой развития региона является освоение Яно-Колымской горнорудной провинции, поэтому приоритетом в развитии энергетической системы является создание инфраструктуры, обеспечивающей внешнее электроснабжение горнорудных предприятий области.
Нагрузка потребителей всех категорий по Среднеканскому муниципальному округу с учетом потребности горнорудных предприятий Кунаревской перспективной площади (до 5 МВт) составит от 3,5 МВт с прогнозом увеличения до 21 МВт (ориентировочно к 2026 году). Пропускной способности действующей ВЛ 35 кВ «ГПП-Сеймчан» недостаточно для передачи требуемых объемов мощности на ПС 110/35 кВ «Сеймчан», поэтому инициируется проект по строительству ВЛ 110 кВ «Оротукан-ГПП-Сеймчан» протяженностью 100 км, который предлагается выполнить в 2 этапа:
1. Участок ВЛ 110 кВ «ГПП-Сеймчан» с устройством линейной ячейки на ПС 110 кВ «Сеймчан» - 75 км (2019-2020 гг.);
2. Участок ВЛ 110 кВ «Оротукан-ГПП» (разработка ТЭО, проектно-сметной документации) - 36 км (2021 год).

Проектирование строительство ВЛ 110 кВ «Оротукан-ГПП-Сеймчан» планируется выполнить в рамках Инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» за счет собственных средств, необходимые объемы финансирования после уточнения будут включены в программу.

Перечень первоочередных, рекомендуемых к вводу электросетевыхобъектов напряжением 110 кВ и выше в Среднеканском муниципальном округе:

- Проектирование (в рамках ИП ПАО «Магаданэнерго» по титулу «Участок ВЛ «опора №58 (угол 28) - РП 220 кВ «Омсукчан» ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС - РП 220 кВ «Омсукчан» ВЛ-274: ВЛ 220 кВ Омсукчан - РУ Усть-Среднеканской ГЭС протяженностью 200 км. Проблема, решаемая при вводе объекта: Технологическое присоединение сетевых объектов подключения к централизованному электроснабжению горнодобывающих предприятий Билибинского района Чукотского автономного округа.

- Проектирование ВЛ 110 кВ «Оротукан - ГПП - Сеймчан» протяженностью 100 км. Реализация мероприятий по переводу теплоснабжения пос. Сеймчан и с. Верхний Сеймчан Среднеканского муниципального округа на электрокотельные.

Проблема, решаемая при вводе объекта: Обеспечение возможности подключения горнорудных предприятий Кунаревской перспективной площади. Повышение степени надежности электроснабжения потребителей Среднеканского муниципального округа.
Водоснабжение. Основным поставщиком воды является МУП «Сеймчантеплосеть». Забор воды в п. Сеймчан осуществляется насосной станцией № 1 из пяти артезианских скважин № 3,4,5,6,7 в летний период из шахтного колодца. Вода из скважин закачивается в накопительные емкости. Вода подается насосом ДЗ15-71. Во время забора воды из шахтного колодца производится дезинфекция воды раствором хлорной извести. Накопительные емкости – 2 шт., стальные вместимостью по 200 куб. м каждая, предназначены для приема воды от артезианских скважин и шахтного колодца и подачи воды к нагнетательным насосам водонасосной станции.
Насосная станция № 1 - построена в 1993 году. В машинном зале установлено 4 нагнетательных насоса производительностью: 2 по 300 куб. м/ч и 2 по 85 куб. м/ч. В работе постоянно находится 1 насос, 3 других в резерве. Среднегодовая подача воды в водопроводную сеть составляет 2100 куб. м/сутки. Один раз в год накопительные резервуары насосной станции №1 чистятся от отложений и дезинфицируются. Водопроводные сети п. Сеймчан проложены в деревянных и железобетонных коробах совместно с трубопроводами системы отопления и горячего водоснабжения. 

По своему химическому составу воды горизонтов удовлетворяют требованиям СанПиН 2.14.1074-01. В бактериологическом отношении воды здоровые все пять скважин питаются водой из одных и тех же водоносных горизонтов. Общая протяженность трубопроводов водоснабжения составляет 16,42 км. Водопроводные сети, проложенные в 70-х годах прошлого века, изношены на 100%. Оборудование водозаборов изношено на 80%.

Подано воды в сеть всего за 2023 год – 365,55 тыс. куб. м в том числе:

- населению – 68,93 тыс. куб. м;

- бюджетные организации – 14,167 тыс. куб. м;

- прочие потребители – 46,641 тыс. куб. м.

Водоснабжение с. Верхний Сеймчан осуществляется из одной артезианской скважины. Скважина находится в аварийном состоянии. До настоящего времени питьевая вода населению привозится водовозками из п. Сеймчан. Добываемая из скважины вода пригодна только для использования в технических целях. Ремонт скважины до настоящего времени не проведен. Протяженность трубопроводов водоснабжения составляет 2,1 км. Накопительная емкость стальная вместимостью 80 куб. м, предназначена для приема воды от артезианской скважины и подачи воды к нагнетательным насосам водонасосной станции. Водопроводные сети изношены на 100 %.

Для устранения случаев замерзания воды в холодной период года в водопроводных сетях оптимальным решением в условиях населенных пунктов является прокладка трубопроводов с повышенной тепловой защитой.
Подано воды в сеть всего за 2023 год – 23,316 тыс. куб. м в том числе:

- населению – 6,867 тыс. куб. м;

- бюджетные организации – 0,35 тыс. куб. м;

- прочие потребители – 14,875 тыс. куб. м.
Водоотведение. Существующая система водоотведения поселка Сеймчан централизованная, включает 2 канализационных насосных станций установленной мощностью 525 тыс. м³/год. Пропускная способность 1,4 тыс. м³/сут. КНС введены в эксплуатацию в 1979 и 1990 году. Балансовый износ КНС – 75,7 %, износ сетей водоотведения – 100 %. Общая протяженность канализационных сетей – 4,3 км. Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене – 0,2 км.

Насосная станция перекачки сточных вод № 1 служит для сбора сточных вод с поселка и подачи их на насосную станцию №2. Она выполнена по типовому проекту 902-1-1 круглая в плане d=7,5 м. В состав станции входит приемный резервуар объемом 32 куб. м. В отделении приемного резервуара установлена механизированная решетка с граблями марки РММВ -1000 и дробилка отбросов Д-3. Для перекачки сточной жидкости установлены 2 насоса СД50/10.

Насосная станция перекачки сточных вод № 2 служит для приема сточных вод от КНС № 1 и подачи их в приемную камеру очистных сооружений. Насосная станция №2 аналогична станции № 1. Работа насосов автоматизирована в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре. Сточные воды после механической очистки на решетках КНС 2 подаются насосами на очистные сооружения в приемную камеру. Из нее по трубопроводам сточные воды самотеком поступают в распределительные лотки с регулируемыми треугольными сливами и равномерно распределяются по аэротенку – отстойнику. Из аэротенка сточные воды поступают через водосливы в отстойную зону. Смесь сточной жидкости и активного ила, поступающая в зону отстаивания, проходит через взвешенный слой, образованный активным илом, в котором происходит разделение активного ила и очищенной сточной жидкости. Очищенная сточная жидкость поднимается к поверхности зоны отстаивания, переливается в сбросный лоток и отводится в хлораторную. Качество очистки сточных вод соответствует проектным данным очистных сооружений.

За год пропущено сточных вод всего – 185,7 тыс. куб. м в том числе:

- населению – 147,9 тыс. куб. м;

- прочие – 8,0 тыс. куб. м;

- бюджетные организации – 29,7 тыс. куб. м.

Существующая система водоотведения села Верхний Сеймчан устроена по децентрализованной схеме. Водоотведение осуществляется в выгребные ямы, оборудованные возле домов. Данные ямы эксплуатируются с 1980 года, имеют износ 90 %.

Анализ состояния систем водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров системы водоотведения, так и на работоспособность системы в целом: высокая степень износа сооружений, оборудования канализационных сетей, применение устаревших технологий (в том числе экологически опасных), низкая производительность и энергоэффективность оборудования, высокие непроизводственные потери ресурсов, низкая степень автоматизации производственных процессов.

Теплоснабжение
Тепловую энергию потребителям п. Сеймчан поставляет МУП «Сеймчантеплосеть», в поселке эксплуатируется 1 котельная установленной мощностью 30 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в п. Сеймчан составляет 27,86 километров. Тепловые сети балансовый износ на 50 %. Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей в 2023 году составляет – 41362,23 Гкал/год, в том числе населению – 20449,52 Гкал/год. Основной способ прокладки теплосетей – подземный в непроходных лотковых каналах.

Тепловую энергию потребителям села Верхний Сеймчан с 2015 года поставляет МУП «Сеймчантеплосеть». Тепловые сети изношены на 100 %. МУП «Сеймчантеплосеть» эксплуатирует в с. Верхний Сеймчан 1 котельную, работающую на каменном угле с установочной мощностью 6,1 Гкал/час. Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей в 2023 году составляет – 5406,78 Гкал/год, в том числе населению – 1561,68 Гкал/год. Основной способ прокладки теплосетей – подземный в непроходных лотковых каналах.
Для обеспечения бесперебойной работы котельных Среднеканского муниципального округа в 2023 году приобретено 20312 тонн угля, из них 18476 тонн угля Аркагалинского месторождения для котельной п. Сеймчан и 1836 тонн для котельной с. Верхний Сеймчан.

При подготовке объектов коммунального хозяйства проведены следующие мероприятия:

- приобретение доставка и установка котла КВ – Р11,63-115 для модернизации котельной № 6 п. Сеймчан.

- приобретение и доставка забрасывателя топлива ЗП-600М2СБ Т67.00.000М2 для модернизации котельной № 6 п. Сеймчан. 

Осуществление перевода на электрокотельные теплоснабжения поселка Сеймчан и села Верхний Сеймчан станет возможно после выполнения строительства и ввода в эксплуатацию линии электропередачи ВЛ 110 кВ «Оротукан-Г 1И 1-Сеймчан». Для выполнения указанных мероприятий необходимо выполнить технико-экономическое обоснование проектов и определить источники финансирования.

Модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов (перевод огневых котельных на электрокотлы индукционного типа) предусматривает поэтапное выполнение мероприятий по населенным пунктам до 2025 года (в Среднеканском муниципальном округе - 2023-2024 годы): 

- п. Сеймчан, с. Верхний Сеймчан. Суммарный прирост нагрузки - 12 МВт.
Связь

Услуги связи и телевидения на территории муниципального округа предоставляются Магаданским филиалом ОАО «Ростелеком». Сотовая связь предоставлена такими операторами как «Мегафон», «МТС», «Билайн» и «Теле2». Услуги кабельного телевидения и IP-телевидения в п. Сеймчан предоставляют ООО «Хайтек» и ИП Петрова В.С. соответственно. В поселке Сеймчан и селе Верхний Сеймчан установлено и подключено оборудования цифрового телевидения.

2.3.10. Экология и зоны с особыми условиями использования территории

Территория Среднеканского муниципального округа в экологическом плане является относительно благоприятным районом, обладает уникальным сочетанием различных природных комплексов, своеобразной флорой и фауной. 

Неблагоприятные изменения окружающей среды происходят в результате техногенного воздействия промышленных предприятий, транспорта и коммунальной инфраструктуры населенных пунктов. На территории муниципального округа распложены золошлакоотвалы от предприятий коммунальной инфраструктуры, загрязнение атмосферы происходит в результате выбросов при сжигания твердого топлива и выветривания свалок отходов производства. Важной проблемой остается отсутствие очистных сооружений в поселках, вследствие чего продолжается сброс загрязненных сточных вод в поверхностные воды. 

Основной целью является оздоровление экологической обстановки в муниципальном округе, обеспечение экологической безопасности ее территории и населения, сохранение и восстановление природных экосистем. Для этого необходимо:

- обеспечение экологического мониторинга территории;

- разработка мер по сохранению биологического разнообразия и устойчивости природных экосистем;

- снижение влияния выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов на состояние воздушного бассейна, водных объектов и почвенно-растительного покрова;

- информационное обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, населения о состоянии экологической обстановки в Среднеканском муниципальном округе и Магаданской области;

- повышение уровня культуры, образования и знаний населения в области охраны окружающей природной среды.

Санитарно-защитные зоны

Основные источники выбросов и загрязнений, расположенные на территории Среднеканского муниципального округа с указанием размера санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» приведены в таблице 2.16.
Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. Для котельной детского сада и школы (мощность менее 200 Гкал), размер санитарно-защитной зоны устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и другое), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для определения точных границ санитарно-защитных зон осуществляется разработка проектов СЗЗ с определением расчетной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. Для всех источников загрязнений СЗЗ устанавливаются аналогичным образом в соответствии с действующими нормативами.

Таблица 2.16. Санитарно-защитные зоны на территории Среднеканского муниципального округа

	№

п/п
	Предприятие
	Нормативный размер СЗЗ, м

	1
	2
	3

	1
	Электроподстанции
	По расчету

	2
	Центральная котельная
	По расчету

	3
	Электрокотельная
	50

	4
	Водозабор, I пояс
	50

	5
	Резервуары чистой воды
	200

	6
	Очистные сооружения
	200

	7
	АЗС, Склад ГСМ
	100

	8
	Пожарное депо
	50

	9
	Физкультурно-оздоровительные сооружения
	50

	10
	Производственные базы, автопредприятия
	100

	11
	Гаражи
	50

	12
	Кладбище
	300

	13
	Банно-прачечный комбинат
	100

	14
	Полигоны ТБО
	500

	15
	Хвостохранилище
	500

	16
	Аэродром
	По расчету

	17
	Вертолетная площадка
	По расчету

	18
	Метеостанция
	200


Основная проблема заключается в том, что до сих пор в пределах санитарно-защитных зон полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, иных объектов размещаются жилые дома и участки личного подсобного хозяйства, что противоречит требованиям санитарно-экологического законодательства.

Санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 необходимо устанавливать вдоль автомобильных дорог общего пользования, линий железнодорожного транспорта. На территории Среднеканского муниципального округа санитарный разрыв согласно СП 42.13330.2011 необходимо установить вдоль автомобильных дорог IV категории, от бровки земляного полотна до жилой застройки 50 м, до садово-дачной застройки 25 м. Уровень неблагоприятного воздействия автомобильных дорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума. В случае если на границах жилой зоны не будут соблюдать нормативные значения, следует предусмотреть шумозащитные и воздухоохранные мероприятия. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль магистральной дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Разрыв от стоянок автотранспортных средств и гаражей принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. 
Нормативные разрывы от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения представлены в таблице 2.17.

Таблица 2.17. Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения

	Объекты, до которых исчисляется разрыв
	Расстояние, м

	
	Открытые автостоянки вместимостью, машино‑мест

	
	10 и менее
	11-50
	51-100
	101-300
	свыше 300

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Фасады жилых домов и торцы с окнами
	10
	15
	25
	35
	50

	Торцы жилых домов без окон
	10
	10
	15
	25
	35

	Территории школ, детских учреждений, площадок для отдыха, игр и спорта, детских
	25
	50
	50
	50
	50

	Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки)
	25
	50
	по расчетам
	по расчетам
	по расчетам


Охранные зоны электрических сетей устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздушных линий электропередач с горизонтальным расположением проводов по обе стороны линии на следующих расстояниях от проекции на землю крайных фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ – до 20 кВ – 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 150-220 кВ – 25 м, 330, 500 кВ - 30 метров. В целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства на территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования земельных участков и объектов капитального строительства. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 07.09.2003 № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией. Охранные зоны с особыми условиями использования устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации.

На территории Среднеканского муниципального округа расположены башни базовых станций мобильной сотовой связи. В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых антеннами базовых станций или ПРТО (передающий радиотехнический объект) в соответствии с СанПиНом 2.1.8/2.2.4.1383-03 устанавливаются зоны ограничения застройки с учетом мощности, высоты размещения и количества передатчиков, перспективного развития объекта связи и населенного пункта.

Охранные зоны памятников истории и культуры

В целях обеспечения охраны памятников истории и культуры, устанавливаются зоны охраны памятников истории и культуры с особым режимом содержания и использования, ограничениями нового строительства и функционального использования территории для создания условий, способствующих сохранению памятников и включению их в новую градостроительную среду. Зоны охраны памятников истории и культуры регионального и местного значения устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации и Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. Охранные зоны для объектов культурного наследия расположенных на территории Среднеканского муниципального округа не установлены.

Водоохранные зоны
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта).

Для реки Колыма и других рек протяженностью более 50 км водоохранная зона установлена шириной 200 м, прибрежные защитные полосы – 50 м. Для рек, ручьев протяженностью менее 10 километров от истока до устья, озер водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой, радиус водоохраной зоны устанавливается в размере 50 метров. 

Зоны затопления и подтопления

Для территории Среднеканского муниципального округа с обилием рек и ручьев актуальным является вопрос о границах зон затопления и подтопления. Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» такие границы определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления. Зоны затопления и подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.

Защиту территорий от подтопления и затопления территории следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Необходимо предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территории поселков и отдельных объектов.
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения действуют особые условия использования территории.

2.3.11. Объекты специального назначения

Объектами специального назначения являются кладбища, скотомогильники, полигоны бытовых и промышленных отходов и иные подобные территории и объекты.

Приказом министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области от 22 мая 2020 года № 51/20 утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, на территории Магаданской области. По данным схемы источниками образования твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов в муниципальном образовании являются промышленные предприятия, объекты инфраструктуры и население. Сложившаяся на сегодня практика размещения отходов представляет собой их складирование на специально организованных полигонах, а также на несанкционированных свалках вблизи населенных пунктов. Большинство объектов размещения твердых коммунальных отходов не соответствуют требованиям федерального природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) включен отвал горных пород, эксплуатирующая организация ООО «Омолонская золоторудная компания», объект расположен в районе п. Сеймчан.
Перечень объектов ТКО на территории Среднеканского муниципального округа, представлен в таблице 2.18.

Таблица 2.18. Перечень объектов размещения ТКО на территории Среднеканского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование муниципального образования, поселения, на территории которого размещен объект недвижимости
	Наименование объекта по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
	Адрес объекта недвижимости, № кадастрового участка
	Тип свалки
	Общая площадь, га

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Среднеканский муниципальный округ, поселок Сеймчан
	Свалка ТКО поселка Сеймчан
	п. Сеймчан, 1,5 км от поселка
	Свалка ТКО
	3,0

	2
	Среднеканский муниципальный округ, поселок Сеймчан
	Проектируемый полигон ТКО поселка Сеймчан
	15 км. севернее п. Сеймчан
	полигон ТКО
	5,0

	3
	Среднеканский муниципальный округ, поселок Сеймчан
	Золошлакоотвал поселка Сеймчан
	п. Сеймчан, 2,0 км от поселка Сеймчан
	Золошлако

отвал
	1,7

	4
	Среднеканский муниципальный округ, село Усть-Среднекан
	Свалка ТБО
	6,3 км от Усть-Среднеканская ГЭС
	Свалка ТБО
	5,1


Сложившаяся на территории Среднеканского муниципального округа система обезвреживания ТКО основана на захоронении всех образующихся отходов на санкционированной свалке ТКО в поселке Сеймчан. Основной объем ТКО, образующихся на территории округа, вывозится на свалку ТКО в поселке Сеймчан, общая площадь которой составляет 3,0 га. Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека.

В настоящее время на территории муниципального округа сбор и вывоз ТКО осуществляет специализированное предприятие СМУП «Коммунальник». Организованный сбор и вывоз ТКО осуществляется не во всех населенных пунктах муниципального округа. В населенном пункте муниципального округа – с. Балыгычан организованная система удаления отходов отсутствует. Отходы вывозятся самими жителями на несанкционированные свалки или сжигаются на своих придомовых участках.

Отсутствие организованного захоронения ТКО на территории населенных пунктов вызвано: экономической непривлекательностью отдаленных населенных пунктов с низкой плотностью населения, специализированных объектов и пунктов приема отходов, в том числе нежелание граждан заключать со специализированными предприятиями договоры на сбор и транспортирование отходов.
Согласно данным СТП, в Среднеканском муниципальном округе планируется строительство полигона ТКО в п. Сеймчан на земельном участке с кадастровым номером 49:04:000001:177, в настоящее время мероприятие реализуется. Строительство полигона ТКО планируется в границах приаэродромной территории аэродрома Сеймчан ФКП «Аэропорты Севера», номер ЗСОУИТ в ЕГРН 49:04-6.1107.
На территории округа расположены три кладбища, площадь, отведенная под места захоронения, оставляет 10,6 га.

Информация о местах захоронения приведена в таблице 2.19.

Таблица 2.19. Информация о местах захоронения на территории Среднеканского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование объекта
	Кадастровый номер з. у.
	Место расположения
	Площадь, га

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Кладбище
	(49:04:010106:205)

Земли населенных пунктов
	2,3 км от жилого дома № 4-Б по ул. Портовая, п. Сеймчан Среднеканского м. о. Магаданской области
	7,9

	
	
	(49:04:010106:593)

Земли населенных пунктов
	
	13,66

	2
	Кладбище
	(49:04:030101:928)

Земли населенных пунктов
	0,8 км от жилого дома № 24 по ул. Холодченко, с. Верхний Сеймчан Среднеканского м. о. Магаданской области
	0,7

	3
	Кладбище
	(49:04:050102:172)

Земли населенных пунктов
	1,4 км от жилого дома № 7 по ул. Якутская, с. Колымское Среднеканского м. о. Магаданской области
	2,0


2.3.12. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Источниками чрезвычайных ситуаций являются циклические риски: опасные природные явления, а также крупные техногенные аварии, возникающие в процессе хозяйственной деятельности. Наиболее высокую вероятность имеют паводки и природные пожары – среди природных, и аварии в системах жизнеобеспечения – среди техногенных чрезвычайных ситуаций.

Возможные источники ЧС природного характера

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на территории муниципального образования. По материалам схемы территориального планирования Среднеканского муниципального округа о возможных источниках чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предоставленных главным управлением МЧС России по Магаданской области составлен перечень следующих возможных ЧС на территории Среднеканского муниципального округа: землетрясения, половодья, лавины, сильные ветра, сильные снегопады (метели), гололед, природные пожары.

Среднеканский муниципальный округ относится к зонам потенциально сейсмоопасным. Населенные пункты расположены в сейсмических районах, расчетная сейсмическая интенсивность для которых в баллах шкалы М8К-64 для средных грунтовых условий, согласно карте сейсмического районирования ОСР-97 составляет:

- 8, категория А (для массового строительства) означает 10% вероятность того, что в течение 50-ти лет произойдет землетрясение интенсивностью, превосходящей указанную в таблице 2.1;

- 9, категория B (для строительства объектов повышенной ответственности) означает 5% вероятность того, что в течение 50-ти лет произойдет землетрясение интенсивностью, превосходящей указанную в таблице 2.1;

- 10, категория C (для строительства объектов особой ответственности) означает 1% вероятность того, что в течение 50-ти лет произойдет землетрясение интенсивностью, превосходящей указанную в таблице 2.1.
Мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций от сейсмических воздействий:

- организация на сейсмически активной территории дополнительных постоянно действующих сейсмостанций;

- проведение сейсмологических и палеосейсмологических исследований территории с целью определения временной последовательности и интенсивности происходящих и происходивших землетрясений;

- создание детальной тектонической карты территории области с целью выявления «живущих» разломных структур и определения амплитуд и скоростей смещения блоков;

- проведение системных мониторинговых исследований разломных зон;

- создание и развитие научной базы по оценке сейсмической опасности территории - уточнение карт общего сейсмического районирования и сейсмическое микрорайонирование населенных пунктов области;

- повышение сейсмостойкости зданий и сооружений, путем их усиления и реконструкции.
В Среднеканском муниципальном округе высока вероятность схода снежных масс. В зоне возможных сходов лавин жилая застройка и объекты жизнеобеспечения не располагаются.
По информации ФГБУ «УГМС Колымское» на территории округа находятся следующие лавиноопасные участки:
- автодорога регионального или межмуниципального значения «Ларюковая – Усть-Среднекан» – 1 участок (15 - 26 км).
Распределение гидрометеорологических явлений на территории муниципального округа обусловлено циркуляционными процессами в атмосфере, которые определяются его географическим положением. В летнее время сильные дожди приносят не только морские, но и континентальные циклоны, большая повторяемость сильных дождей характерна для всей территории округа в период июнь-сентябрь.

По-прежнему достаточно серьезную угрозу для населения и объектов экономики представляют половодья и паводки. Наиболее значимый ущерб возникает вследствие затопления и повреждения коммуникаций (автодорог, линий электропередачи и связи), строений и гидротехнических сооружений. Результаты оценки суммарного ущерба и риска (социального и экономического) от паводка показывают, что эти величины с каждым годом имеют устойчивую тенденцию роста. Прежде всего, это связано с тем, что из-за разрушений берегов рек возрастает уязвимость строений и, соответственно, нарушение жизнедеятельности людей.

Весенне-летний паводковый период представляет серьезную угрозу для населения и экономики. Резкое повышение уровня воды в реках в весеннее-летний период может быть источником чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, и требует ежегодного проведения превентивных мероприятий.

По данным МЧС, паводки на рассматриваемой территории происходят ежегодно, 2-3 разлива рек в год, по среднемноголетним данным, связанные с весенним половодьем в мае – июне, имеющие затороснеговой характер, а также с дождевыми паводками в июле – августе, реже в сентябре, имеющие дождевой, и снегодождевой характеры.

Подтопление территорий округа наносит значительный ущерб объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, жилым и промышленным объектам капитального строительства, создает угрозу жизни и здоровья граждан муниципального округа.

При крайне малом количестве снежного покрова возникает обилие наледей на реках муниципального округа, что также приводит к разливу рек и подтоплению территорий. Многочисленные наледи создают неудобства, как отдельным приусадебным участкам, так и целым улицам. Подтопление грунтовыми водами жилых домов также представляет собой серьезную проблему.

Основными причинами возникновения бытовых пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. Лесные пожары приводят к большому материальному ущербу в экономике и сельскохозяйственном производстве, гибели людей и животных, нарушению жизнедеятельности населения. Угрозе лесных пожаров подвержены следующие населенные пункты округа: поселок Сеймчан, село Верхний Сеймчан
Распространение пожаров на значительных площадях объясняется сухой, ветреной погодой, наличием грозовой деятельности, сложных природных условий. Возникновение лесных пожаров на территории муниципального округа вероятнее с 15 мая по 01 октября. По данным многолетных наблюдений в число случаев возгорания лесов возрастает в июне-июле.
Для снижения пожарной опасности и обеспечения охраны лесов от пожаров необходимо:

- проведение противопожарного обустройства лесов,

- организация профилактической, разъяснительной работы с населением по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесах,

- регулярное информирование населения о складывающейся лесопожарной обстановке;

- до начала пожароопасного сезона создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, проведение необходимых мероприятий по подготовке и тренировке авиапожарных команд и работников пожарно-химических станций, а также создание запасов горюче-смазочных материалов;

- проведение мониторинга пожарной опасности в лесах на территории лесного фонда Магаданской области;

- организация патрулирования и обеспечение тушения лесных пожаров на землях лесного фонда в Магаданской области в зонах авиационной и наземной охраны.
В структуре источников чрезвычайных ситуаций на территории округа преобладают пожары в жилом секторе, на объектах социально-бытового и культурного назначения. Максимальное количество таких пожаров возникает в зимнее время при резком понижении температуры воздуха или при длительном воздействии минусовых температур. 

Среди основных причин преобладают: неосторожное обращение с огнем, проблемы с электрооборудованием и печным отоплением, поджоги.
В настоящее время тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на территории Среднеканского МО осуществляет территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Магаданской области по Среднеканскому муниципальному округу ПЧ № 17 ГПС находится по адресу: 686160, Среднеканский муниципальный округ, п. Сеймчан, ул. Советская, 8. Зона ответственности: п. Сеймчан, с. Колымское.
Возможные источники ЧС техногенного характера

К видам возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории округа следует отнести:

- аварии на потенциально-опасных производственных объектах предприятий (включая ГТС, склады АХОВ);

- пожары на взрыво- и пожароопасных объектах (склады ВМ, склады ГСМ, 13 АЗС);

- аварии на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения, электросетях и подстанциях;

- авиакатастрофы;

- аварии на автотранспорте.

Возможными причинами чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях являются:

- стихийные бедствия (землетрясения, ураганы, горные обвалы, наводнения, ливни и прочее); 

- недостаточный объем изыскательских работ и неправильная оценка инженерно-геологических, гидрологических, климатических условий строительства; 

- ошибки в проектировании, некачественное производство работ; 

- неправильная эксплуатация сооружения; 

- низкая квалификация эксплуатационного персонала, отсутствие или недостаточный объем мероприятий по обеспечению готовности объекта к локализации и ликвидации аварийной ситуации; 

- отсутствие своевременных ремонтных работ.

Потенциально опасным гидротехническим сооружением на территории округа является Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова на р. Колыма. Класс опасности 2.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях:

- постоянный контроль технического состояния сооружений, декларирование безопасности гидротехнических сооружений;

- совершенствование систем мониторинга гидротехнических сооружений;

- внедрение современных систем автоматизированной контрольно-​измерительной аппаратуры;

- выполнение требований Постановления администрации Магаданской области от 09.02.2006 № 31-па «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;

- проведение учений, моделирующих аварии на гидросооружениях;

- разработка планов организационных и технических мероприятий на случай пропуска весенных и осенных паводковых вод;

- запрет нового строительства в зонах возможного катастрофического затопления;

- требуется реконструкция и соблюдение плановых ремонтов потенциально-опасных гидротехнических сооружений с целью повышения надежности этих объектов.
Пожары в населенных пунктах могут возникнуть на складах ГСМ, деревообрабатывающих предприятиях, объектах энергетики, а также на территориях деревянной жилой застройки, при этом возможны такие явления как:

- быстрое распространение огня по горючим строениям и материалам;

- перенос огня (искр, головней) на значительные расстояния;

- выделение при горении в складах гербицидов, ядохимикатов и удобрений, химически опасных токсичных веществ, паров и газов, способных образовывать взрывоопасную концентрацию и зоны, опасные для пребывания людей и животных.
К числу взрывопожароопасных объектов округа относятся в основном предприятия, занимающиеся добычей и переработкой полезных ископаемых. Источниками чрезвычайных ситуаций на данных объектах являются склады взрывчатых материалов.

На территории Среднеканского муниципального округа находятся следующие взрывопожароопасные объекты:

- Поверхностный кратковременный расходный склад взрывчатых материалов на рудопроявлении «Елочка», ООО «Омолонская золоторудная компания» (основной вид деятельности: добыча руд и песков драгоценных металлов). Фактический адрес: Среднеканский муниципальный округ, месторождение «Ольча». Наименование имеющихся основных запасов опасных веществ: н/д. Категория опасности химически опасного объекта: 2. Зона поражения: н/д.

- Склад взрывчатых материалов, месторождение «Ольча» ООО «Омолонская золоторудная компания» (основной вид деятельности: добыча руд и песков драгоценных металлов). Фактический адрес: Среднеканский муниципальный округ, месторождение «Ольча». Наименование имеющихся основных запасов опасных веществ: н/д. Категория опасности химически опасного объекта: 2. Зона поражения: н/д.

Основными мерами по предупреждению чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах являются соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а также требований к хранению, транспортированию и применению взрывчатых веществ.

Требования к хранению, транспортированию и применению взрывчатых веществ и изделий на их основе, используемых в промышленных целях, устанавливаются Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правилами безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.12.2020 № 494.
Это усложняется неудовлетворительным водоснабжением, удаленностью пожарных подразделений от отдельных территорий населенных пунктов, неудовлетворительной связью с отдаленными районами и состоянием дорог.

Радиационно-опасных объектов на территории Среднеканского муниципального округа нет.

Возможные источники ЧС биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.) содержание и контроль за которыми в настоящее время не проводится, а также природные очаги инфекционных болезней. Информация о местоположении таких объектов на территории муниципального округа отсутствует. На основании статистических данных территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС по Магаданской области в Среднеканском муниципальном округе возможны чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.  

В период возможных дождевых паводков существует вероятность возникновения острых кишечных инфекций и гепатитов, причиной которых является несоблюдение населением правил гигиены, санитарных норм и требований.

Сохраняется вероятность заболевания ОРЗ, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). Заболевания прогнозируются среди всех слоев населения.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

- осуществление мероприятий по предупреждению завоза и распространения 2019-nCoV на территории Российской Федерации, регламентированных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»;

- проведение профилактических бесед с фермерами и владельцами крупнорогатого скота и свиней об инфекционных заболеваниях животных, их профилактики, симптоматики, о необходимости проведения экспертиз убитых животных;

- контроль выполнения ветеринарно-санитарных требований на территории муниципальных образований, в том числе при убое, хранении и переработке продуктов животного происхождения;

- осуществление уборки несанкционированных свалок мусора, привлекающих внимание животных, в целях предотвращения случаев захода диких животных в населенные пункты;

- обеспечение достаточного количество запасов вакцины против бешенства и иных инфекционных заболеваний;

- предупреждение заболевания клещевым энцефалитом с помощью неспецифической (применение специальных защитных костюмов, акарицидно-репеллентных и акарицидных отпугивающих средств) и специфической профилактики (профилактические прививки; серопрофилактика).
В 2022 году отделом по делам ГО и ЧС администрации Среднеканского муниципального округа проведено четыре заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. На одном из заседаний введен режим чрезвычайной ситуации (в связи с изношенностью автотехники, выходом из строя автомашин, осуществляющих подвоз питьевой воды населению с. Верхний Сеймчан до 29.04.2022).
Проведено два заседания комиссии по безопасности дорожного движения. В целях снижения количества ДТП с пострадавшими на дорогах округа, с 2022 года действует муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2019 – 2022 годы».

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности населения и территории округа усилия антитеррористической комиссии в отчетный период были сосредоточены на решении следующих задач:

- реализация комплекса мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения значимых праздничных и других массовых мероприятий;

- повышение качества информационно-пропагандистской работы с населением в сфере противодействия идеологии терроризму и экстремизму.

Проведено 40 тренировок с личным составом с оперативно-диспетчерским составом центра управления кризисных ситуаций главного управления МЧС России по Магаданской области и ЕДДС муниципального образования по действиям при возникновении ЧС природного и техногенного характера, и четыре штабные тренировки с КЧС и ПБ муниципального образования по ликвидации ЧC, связанных с весенним половодьем, с природными пожарами, с авариями на транспорте, с землетрясением.

В 2022 году отделом по делам ГО и ЧС проведена большая работа по проведению противопаводковых мероприятий - возведены временные земляные насыпи, река Сеймчан отведена в старое русло.

Кроме указанного, отдел по делам ГО и ЧС ведет работу по организации и осуществлению деятельности добровольной народной дружины (ДНД) «Среднекан». Численный состав ДНД – 11 человек. Члены ДНД участвуют в обеспечении правопорядка в общественных местах, принимают участие в профилактической работе. 

3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального, регионального и местного значения муниципального округа, их основные характеристики и местоположение

3.1. Планируемые объекты федерального значения на территории муниципального округа

При осуществлении территориального планирования муниципального образования должны быть учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти на территории муниципального округа, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации федеральных целевых программ. Документами территориального планирования Российской Федерации предусмотрено строительство, реконструкция и развитие, объектов федерального значения на территории Среднеканского муниципального округа.
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики предусмотрено: строительство ВЛ 220 кВ Омсукчан – РУ Усть-Среднеканской ГЭС.

3.2. Планируемые объекты регионального значения Магаданской области на территории муниципального округа

При осуществлении территориального планирования Среднеканского муниципального округа необходимо учитывать интересы Магаданской области по реализации полномочий органов государственной власти субъектов РФ на территории муниципального образования, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года, а также иных долгосрочных (региональных) документов стратегического планирования.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Характеристика объекта
	Сроки реализации
	Статус объекта*
	Утверждающий документ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

	1.1
	Мостовой переход через р. Авенирыч на км 0 + 000 автомобильной дороги «Авенирыч –  Сеймчан»
	Протяженность – 2,0 км
	до 2030 г
	П
	СТП Магаданской области (проект);

Государственная программа Магаданской области «Развитие транспортной системы в Магаданской области»

	1.2
	Реконструкция мостового

перехода через р. Петля

на автодороге

«Авенирыч – Сеймчан»
	Протяженность

– 0,02 км
	до 2030 г
	Р
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Магаданской области

	2. Объекты регионального значения в области энергетики

	2.1
	Строительство ПС 110

кВ Лунное
	1х10 МВА
	До 2030 г
	П
	Схема и программа развития электроэнергетики Магаданской области на 2023-2027 годы

	2.2
	Строительство ПС 220

кВ Дата Центр
	2х200 МВА
	До 2030 г
	П
	Схема и программа развития электроэнергетики Магаданской области на 2023-2027 годы

	2.3
	Строительство ВЛ 110 кВ Дукат – Лунное
	85,5 км
	До 2030 г
	П
	Схема и программа развития электроэнергетики Магаданской области на 2023-2027 годы

	2.4
	Строительство двух ВЛ 220 кВ Усть-Среднеканская ГЭС – ПП; перезавод ВЛ 220 кВ

Усть-Среднеканская ГЭС - Колымская ГЭС на ПП 220 кВ;
строительство двухцепной ВЛ 220 кВ ПП - Дата Центр
	2х1 км, 1 км,

2х10 км
	До 2030 г
	П
	Схема и программа развития электроэнергетики Магаданской области на 2023-2027 годы

	3. Иные виды объектов регионального значения

	3.1
	Межпоселенческий полигон ТКО, п. Сеймчан
	Мощность 5 тыс. тонн/год
	до 2030 г
	П
	Государственная программа Магаданской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области»;

Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, на территории Магаданской области»

	3.2.
	Офис МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», п. Сеймчан
	Число рабочих мест по приему граждан 1 окон
	До 2030 г
	П
	СТП Магаданской области (проект);




4. Планируемые объекты местного значения муниципального округа
В соответствии с требованиями ч. 11 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный план Среднеканского муниципального округа разработан с учетом реализации градостроительных мероприятий на расчетный срок до 2042 года, что составляет 20 лет с исходного года его разработки – 2022 года. Первая очередь реализации градостроительных мероприятий генерального плана устанавливается до 2030 года, что соответствует окончанию срока действия стратегии социально-экономического развития Магаданской области.
4.1. Демографический прогноз

Согласно региональным стратегическим документам перспективы развития Магаданской области связаны с разработкой новых месторождений цветных металлов, внедрением новых технологий по геологоразведке; с увеличением объемов жилищного строительства, новых объектов образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта.

В среднесрочной перспективе прогнозируется умеренный рост ВРП, в 2025 году совокупный прирост ВРП составит 3,7 % и 6,3 % к уровню 2021 года по консервативному и базовому вариантам прогноза соответственно.

Ожидается улучшение показателей естественного движения населения (общий коэффициент рождаемости увеличится до 9,8 родившихся живыми на 1000 человек населения в 2025 году), а также сокращение миграционного оттока (миграционная убыль снизится до -200 человек в 2025 году). Рост ожидаемой продолжительности жизни на 4,7 лет до 72,1 лет в 2025 году.
Прогноз изменения демографических показателей к 2025 году по Магаданской области приведен в таблице 4.1.
Таблица 4.1. Прогноз изменения демографических показателей к 2025 году

	Показатель, тыс. человек (%)
	2021 год
	2025 год

	Численность населения (на 1 января года), тыс. чел.
	139,0
	136,2

	Численность населения трудоспособного возраста, тыс. чел.
	83,1
	80,0

	Численность населения старше трудоспособного возраста, тыс. чел.
	30,1
	28,0

	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
	67,4
	72,1

	Общий коэффициент рождаемости, число родившихся живыми на 1000 человек населения
	8,6
	9,8

	Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения
	15,0
	12,4

	Коэффициент естественного прироста населения, на 1000 человек населения
	-6,4
	-2,6

	Миграционный прирост (убыль), тыс. чел.
	-0,4
	-0,2

	иностранные трудовые мигранты
	11,1
	11,6


Повышение качества и рост числа экономических и социальных благ, обеспечение их доступности и информационной прозрачности, рост уровня жизни населения - основные направления демографической политики Магаданской области. Приоритетной задачей в демографической и миграционной политике региона является сокращение миграционного оттока, рост показателей естественного воспроизводства населения, обеспечение благоприятных, более привлекательных, чем в других дальневосточных регионах, условий для проживания населения.
В качестве мер по сокращению миграционного оттока предусмотрены меры по реализации программы предоставления дальневосточного гектара, программы развития здравоохранения и образования, обеспечения жильем, повышение мобильности и удобства внешнего и внутреннего транспортного сообщения, комфортности городской среды, развития межрегионального сотрудничества в социальной сфере и при реализации совместных инвестиционных проектов.

Для роста показателей естественного воспроизводства населения предусмотрены меры по поддержке молодой семьи, повышению рождаемости, развитию системы адресной помощи семьям, воспитывающим детей, повышению уровня доходов населения, внедрению современных форм, методов и технологий лечения.
Переход добывающей отрасли на вахтовый метод резко ограничил хозяйственные функции большинства населенных пунктов, поэтому в системе расселения неизбежно сохранятся процессы концентрации населения в Магадане. Население периферийных округов стабилизируется на численности, необходимой для функционирования обслуживающих инфраструктур. Численность населения согласно инновационно-активному прогнозу проекта СТП Магаданской области для Среднеканского муниципального округа составляет 2500 человек.

Показатели демографического прогноза для населенных пунктов округа приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Прогноз численности населения по населенным пунктам Среднеканского муниципального округа

	Населенный пункт
	2023 г.
	Первая очередь, 2030 г.
	Расчетный срок, 2042 г.

	1
	2
	3
	4

	поселок Сеймчан
	2109
	2100
	2400

	село Верхний Сеймчан
	73
	50
	100

	Итого:
	2182
	2150
	2500


Опираясь на условия реализации мероприятий по поддержанию высоких показателей рождаемости, определенных современной демографической политикой государства, принимаем в генеральном плане постепенный переход от тенденции сокращения доли детского населения округа к постепенному ее росту до уровня 20 % в общей численности. 
Прогноз численности детей дошкольного и школьного возраста по муниципальному округу приведен в таблице 4.3.

Таблица 4.3. Прогноз численности населения в дошкольном и школьном возрасте по округу, человек

	Группа населения
	2024 г.
	Первая очередь 2030 г.
	Расчетный срок 2042 г.

	1
	2
	3
	4

	Население дошкольного возраста (2-7 лет)
	211
	160
	190

	Население школьного возраста (8-17 лет)
	223
	270
	310


4.2. Развитие жилищного строительства

Развитие жилищного комплекса Среднеканского муниципального округа является одним из наиболее важных факторов, способствующих закреплению населения на территории муниципального образования, а также привлечению новых жителей с менее благополучных территорий. 

На основе приведенного в разделе 4.1 прогноза численности населения развитие жилищного строительства предусматривается на основании средней жилищной обеспеченности установленной региональными нормативами градостроительного проектирования Магаданской области 27,7 кв. м/чел. для многоквартирного жилья. При фактической жилищной обеспеченности 38,8 кв. м/чел. в 2023 году проектная обеспеченность будет применяться для определения объемов капитального ремонта по восстановлению ветхого жилого фонда. Таким образом, расчетная минимальная площадь многоквартирного жилого фонда составит: на первую очередь - 60 тыс. кв. м, на расчетный срок – 70 тыс. кв. м.
Расчетные данные жилого фонда по населенным пунктам приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4. Расчетная минимальная площадь многоквартирного жилого фонда в разрезе населенных пунктов Среднеканского муниципального округа.

	Населенный пункт
	Соотношение, %
	Общая площадь, кв. м (на 2030 г.)
	Общая площадь, кв. м (на 2042 г.)

	1
	2
	3
	4

	поселок Сеймчан
	96
	58500
	67000

	село Верхний Сеймчан
	4
	1500
	3000

	Всего:
	100
	60000
	70000


Обеспечение планируемого населения жильем возможно за счет реконструкции ветхого и пустующего жилого фонда, отвечающего требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, предъявляемым действующим законодательством, а также предоставление территории для индивидуального жилищного строительства.

4.3. Размещение объектов образования

Основной целью развития системы образования в округе является предоставление качественных образовательных услуг населению. Основными задачами являются:

- проводить реконструкцию и ремонт существующих объектов образования;

- улучшать материально-техническую базу учреждений образования; 

- ввести обязательное обучение детей творчеству, в первую очередь изобразительному искусству (рисунок, живопись, лепка);

- предусмотреть во всех образовательных учреждениях возможности для ежедневных занятий физической культурой (помимо уроков физкультуры и спортивных мероприятий);

- организовать лекции и обучающие программы по здоровому образу жизни в условиях Севера, рациональному питанию, закаливанию, отказу от вредных привычек, как основы и предупреждения заболеваний, характерных для жителей Крайнего Севера.
В соответствии с региональными нормативами минимальную вместимость школ следует принимать с учетом 100 % охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75 % детей - средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену. Минимальная вместимость детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры округа, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85 %, в том числе общего типа – 70 %, специализированного – 3 %, оздоровительного – 12 %. С учетом прогнозной численности населения, принимаем показатели вместимости для детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ согласно данным таблицы 4.5.
Таблица 4.5. Расчет требуемой мощности образовательных учреждений

	Учреждение
	Количество детей, дошкольного возраста, чел.
	Существующее и расчетное количество мест 

	
	
	Существующее кол-во, мест
	Нормативная потребность, мест на 1000
	Прогнозируемая потребность, мест
	Недостаток, мест
	Новое строительство, мест

	Детские сады
	190
	146
	-
	162
	16
	16

	Общеобразовательные школы
	310
	910
	-
	295
	-
	-


Из приведенных расчетов следует, что минимальное требуемое количество мест в общеобразовательных школах меньше фактически существующего значения, следовательно, новое строительство объектов общего образования не требуется. При достижении количества детей дошкольного возраста прогнозных значений потребуется увеличение вместимости МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6» в поселке Сеймчан до 150 мест.
4.4. Размещение объектов здравоохранения и социального обеспечения

Здравоохранение
Целью системы здравоохранения является обеспечение населения современными качественными медицинскими услугами, что достигается решением следующих задач:

- улучшение материально-технической базы медицинских учреждений посредством оснащения медицинской диагностической техникой и модернизации существующих объектов здравоохранения;
- организация доступа медицинских работников на удаленные территории округа для посещения жителей по вызовам, проведения плановых осмотров населения отдаленных территорий;

- развитие использования информационных технологий, возможности сети Интернет для организации дистанционно​го медицинского консультирования населения удаленных территорий с использованием единой региональной информационной системы здравоохранения;

- развитие рынка медицинских услуг, в том числе создавая условия для развития объектов малого предпринимательства в этой сфере.

Потребность субъектов Российской Федерации в объектах здравоохранения в соответствии с действующими социальными нормативами и нормами, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах», а также региональными нормативами градостроительного проектирования Магаданской области следующая:

норматив обеспеченности врачами – 41 человек на 10 тыс. жителей;

норматив обеспеченности средним медперсоналом – 114,3 человека на 10 тыс. жителей;

норматив обеспеченности амбулаторно‑поликлиническими учреждениями – 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей;

норматив обеспеченности койко-местами в больницах – 11,1 на 1 тыс. жителей;

норматив обеспеченности аптеками в муниципальном округе – 1 на 10 тыс. жителей;

станция скорой помощи располагается в населенных пунктах из расчета времени прибытия до места вызова – не более 15 минут;

сеть домохозяйств, оказывающих первую медицинскую помощь – 1 объект на 100 жителей, транспортно-пешеходная доступность – 0,4 часа. Данный объект формируется в населенных пунктах, численностью населения до 100 жителей, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2015 № 361н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».

Мероприятия генерального плана по развитию здравоохранения в Среднеканском муниципальном округе предусматривают своевременное проведение капитального ремонта существующих объектов здравоохранения, а также их реконструкции с обеспечением нормативной вместимости, оснащенности медицинским оборудованием, количеством медицинского персонала и требуемой площади для оказания медицинских услуг. 

Для обслуживания нового планируемого населения – 2500 жителей на расчетный срок (2042 г.) необходимо предусмотреть в существующих объектах здравоохранения: 46 посещений в смену, число врачей и среднего медперсонала согласно установленным нормам должно быть не менее – 11 и 29 человек соответственно. 

Социальное обеспечение
Основные направления развития системы социальной поддержки населения Среднеканского муниципального округа:

- реализация государственных гарантий на социальную защиту граждан и семей с детьми;

- повышение качества предоставления государственных социальных услуг;

- развитие инновационных моделей социального обслуживания, приближенного к нуждам населения округа; 

- обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, реабилитированных лиц и членов их семей и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

- адаптация населения, переезжающего на постоянное место жительство и для работы вахтовым методом к условиям проживания на территории округа;

- адаптация слабозащищенных граждан и граждан с ограниченными возможностями к условиям проживания на территории округа;

- поддержка коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории округа.

4.5. Размещение объектов для занятия физической культурой и спортом

Основной целью развития физической культуры и спорта является предоставление населению Среднеканского муниципального округа современных услуг, обеспечивающих поддержание физического здоровья, как основы профилактики специфических для Севера заболеваний, пропаганды здорового образа жизни. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений физкультуры и спорта;
- осуществить ремонт существующих и строительство новых объектов физкультуры и спорта, в частности плоскостных спортивных сооружений при вахтовых поселках;

- улучшать материально-техническую базу учреждений физкультуры и спорта; 

- включать в состав объектов физической культуры и спорта помещения для обучения навыкам правильного дыхания в климатических условиях Севера, соляные пещеры и т.д. с целью профилактики характерных для Магаданской области заболеваний органов дыхания;

- развивать рынок спортивно-оздоровительных услуг, используя возможности малого предпринимательства с оказанием ему соответствующей поддержки.

Региональными нормативами градостроительного проектирования Магаданской области установлены следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Магаданской области:

- открытые спортивные плоскостные сооружения, в т. ч. стадион: общая площадь – 0,7 Га на 1 тыс. жителей;

- плавательный комплекс, бассейн – 20 кв. м зеркала воды на 1 тыс. жителей;

- спортивные залы (общего пользования, а также специализированные): общая площадь – 350 кв. м на 1 тыс. жителей;

- спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания: общая площадь – 70 кв. м на 1 тыс. жителей;

- детско-юношеские спортивные школы: общая площадь – 10 кв. м на 1 тыс. жителей.

Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка муниципальных и сельских поселений» установлено, что комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом муниципальном образовании, а физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории, в частности в поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м.
Расчет потребности в физкультурно-спортивных учреждениях представлен в таблице 4.6.

Таблица 4.6. Расчет потребности в спортивных объектах

	Тип спортивного сооружения
	Нормативная потребность
	Мощность существующего объекта
	Новое строительство

	1
	2
	3
	4

	Открытые спортивные плоскостные сооружения (в т. ч. стадионы), Га
	1,75
	1,27
	0,48

	Спортивный зал, кв. м
	1050
	1532
	-

	Плавательный комплекс, бассейн,

кв. м зеркала воды
	50
	-
	50

	Детско-юношеские спортивные школы, кв.м.
	25
	25
	-


Генеральным планом предлагается создание в поселке Сеймчан открытых площадок спортивного назначения общей площадью 4800 кв. м.
4.6. Размещение объектов культурно-бытового обслуживания

Учреждения культуры

Основной целью развития сферы культуры Среднеканского муниципального округа является формирование системы учреждений и организационных мероприятий, позволяющей включить всех жителей округа, в том числе удаленных и малонаселенных поселков, в общее культурное пространство региона. Для представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории округа, должны быть созданы условия для сохранения и использования своего культурного наследия. Для достижения указанных целей в округе необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений культуры;
- проводить реконструкцию и ремонт существующих объектов;

- улучшать материально-техническую базу, оснащение современным оборудованием учреждений культуры;

- строительство объектов культуры в составе многофункциональных культурно-досуговых и торгово-развлекательных комплексов для вахтовых поселков.

Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р установлены следующие нормативы обеспеченности учреждениями культуры:

- в населенных пунктах с числом жителей более 3000 человек необходимо предусмотреть размещение детской школы искусств или школы эстетического образования;

- населенные пункты с числом жителей до 500 человек должны быть обеспечены 1 отделом внестационарного обслуживания общедоступной библиотекой округа;

- населенные пункты с числом жителей более 500 человек должны быть обеспечены 1 филиалом общедоступной библиотеки;

- населенный пункт, являющийся административным центром муниципального образования с числом жителей более 1000 человек должен быть обеспечен по 1 общедоступной библиотеке на 1000 жителей и по 1 детской библиотеке на 1000 детского населения с объемами пополнения книжных фондов 250 книг на 1000 человек в год.

На основании приведенных нормативных требований организация дополнительного библиотечного обслуживания не требуется. 

Торговля и бытовое обслуживание.

В целях развития системы торговли и предоставления бытовых услуг населению включая жителей удаленных населенных пунктов необходимо решить следующие задачи:

- оптимизировать структуру и пространственную организацию сети учреждений торговли, общественного питания, предоставления платных услуг населению;
- создать условия для развития объектов малого предпринимательства в сфере торговли и бытовых услуг;

- осуществить строительство новых многофункциональных торгово-развлекательных комплексов и центров досуга в крупных населенных пунктах и административном центре округа;

- развивать рынок медицинских, образовательных, досуговых услуг населению;

- организация передачи в аренду и выкупа помещений первых этажей зданий для развития малого предпринимательства в сфере торговли и предоставления услуг населению.
Предприятия непосредственного обслуживания населения (парикмахерские, ателье по ремонту обуви, швейное ателье и т. д.) могут быть организованы на основе одной - двух семей. Создание достаточно широкой сети этих предприятий позволит предложить клиентам широкий спектр услуг. Развитие малых предприятий в сфере общественного питания, с одной стороны, должно идти по пути все большей унификации их видового состава (кафе, столовая, закусочная), а с другой - по пути все большей дифференциации этих структур с точки зрения комфортности, качества торгового, обслуживания и набора предлагаемых услуг.

Развитие системы бытового обслуживания населения предлагается в следующих направлениях:

- приобретение технологического оборудования для комплексных приемных пунктов и отдельно стоящих швейных мастерских, парикмахерских, фотоателье, ателье по ремонту обуви.

Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка муниципальных и сельских поселений» установлены следующие нормативы обеспеченности предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- магазин продовольственных товаров – 100 кв. м торговой площади на 1000 человек;

- магазин непродовольственных товаров – 200 кв. м торговой площади на 1000 человек;

- предприятия общественного питания – 40 мест на 1000 человек;

- предприятия бытового обслуживания непосредственного обслуживания – 4 рабочих места на 1000 человек;

- прачечные – 60 кг белья в смену на 1000 человек;

- химчистки – 3,5 кг вещей в смену на 1000 человек;

- бани – 7 мест на 1000 человек.

На основании приведенных нормативных требований генеральным планом предлагается организация в населенных пунктах Среднеканского муниципального округа следующих предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- доведение числа продовольственных магазинов до общей площади 250 кв. м;

- доведение числа непродовольственных магазинов до общей площади 500 кв. м;

- доведение числа предприятий общественного питания до общей вместимости 100 мест;

- комбинат бытовых услуг в поселке Сеймчан на 10 рабочих мест;

- банно-прачечный комбинат в поселке Сеймчан в составе: бани на 18 мест, прачечной на 150 кг белья в смену и химчистки на 10 кг вещей в смену.

4.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры Среднеканского муниципального округа необходимо осуществлять в направлении создания единой системы транспортного обслуживания и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования Магаданской области для обеспечения устойчивых связей жилой территории с центрами обслуживания предлагается довести до нормативного состояния автодороги местного значения, автодороги внутри населенных пунктов, провести восстановление дорожного покрытия, мостовых переходов, организовать водопропускные каналы и лотки в местах пересечения дорог с водными объектами. При этом необходимо учитывать условия их зимней эксплуатации и предусматривать необходимые конструктивно-технологические решения по защите от снежных заносов (снегозащитные устройства) в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85, а также мероприятия по защите окружающей природной среды вдоль автодорог.

В целях обеспечения требуемого обслуживания автомобилистов и транспортных средств, способствующего повышению безопасности движения и эффективности работы транспортной инфраструктуры, предлагается на пути следования по региональным автодорогам обеспечить размещение объектов автосервиса и дорожного сервиса, оборудованных подъездами, съездами и примыканиями с пунктами оказания первой медицинской помощи, средствами связи и питанием. К таким объектам относятся: станции технического обслуживания (СТО), автозаправочные станции (АЗС), моечные пункты, смотровые эстакады, площадки-стоянки, площадки отдыха, пункты общественного питания и торговли, контрольно-диспетчерские пункты. На дорогах IV, V категории площадки отдыха следует предусматривать через каждые 45-55 км. В поселке Сеймчан – узловом пункте автобусных маршрутов предлагается строительство автостанции, улучшение мест отдыха, ожидания, питания и торговли.

Для автомобильных дорог за пределами населенных пунктов устанавливаются придорожные полосы. Для дорог межмуниципального значения, размер придорожной полосы составляет 50 м, в пределах населенных пунктов аналогичное расстояние необходимо принимать от бровки земляного полотна автодороги до жилой застройки, до садоводческих, огороднических, дачных объединений - 25 м. В связи с этим необходимо предусмотреть вынос объектов, расположенных с нарушением данных норм.

В соответствии с нормами уровень автомобилизации принимаем – 350 легковых автомобилей на 1000 жителей. На территории Среднеканского муниципального округа с населением 2400 человек проектное количество автотранспортных средств составит 840 автомобилей. Площадь застройки и размеры земельных участков отдельно стоящих автостоянок для постоянного хранения легковых автомобилей принимаем 30 кв. м на одно машино-место. Соответственно общая площадь необходимая для постоянного хранения автомобилей составит 25200 кв. м, из них в зоне жилой застройки планируется размещение 10000 кв. м., в зоне стоянок и гаражей 15200 кв. м.
В целях развития транспортной инфраструктуры Среднеканского муниципального округа предлагается проведение следующих мероприятий:

- реконструкция улично-дорожной сети округа с доведением их эксплуатационных характеристик до нормативных значений;

- реконструкция мостовых переходов, замена водопропускных труб, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- обеспечение услуг автосервиса, дорожного сервиса вдоль автодорог, как в населенных пунктах, так и на участках между ними;

- строительство остановочной станции общественного автомобильного транспорта в поселке Сеймчан, с предоставлением услуг отдыха, общественного питания, торговли и связи, в том числе в закрытых отапливаемых помещениях.

4.8. Развитие инженерной инфраструктуры

Согласно стратегии социально-экономического развития Магаданской области, до 2025 года для добычи полезных ископаемых приоритетом в развитии энергетической системы является внешнее электроснабжение горнорудных предприятий области. Поэтому ключевыми инфраструктурными проектами являются строительство в Среднеканском муниципальном округе Усть-Среднеканской ГЭС мощностью 570 мВт и трех линий электропередач для обеспечения электроэнергией потребителей горнодобывающей отрасли, в том числе ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – Дукат». Для освоения месторождений Северной зоны опережающего развития (золота, меди) требуется строительство ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС- Ороек» с ПС 220 кВ «Ороек» и распределительных сетей 110 кВ до месторождения «Глухариное».

Схемой и Программой развития электроэнергетики Магаданской области на 2017 - 2021 годы планируется строительство ВЛ 110 кВ «Оротукан - ГПП - Сеймчан», что обусловлено необходимостью обеспечения электроснабжения перспективных потребителей Среднеканского муниципального округа, в том числе электрокотельных, на которые Правительство Магаданской области планирует перевести теплоснабжение п. Сеймчан и с. Верхний Сеймчан.

Вместе с тем развитие инженерной инфраструктуры Среднеканского муниципального округа связано с решением следующих основных задач:

- доведение обеспеченности существующих потребителей инженерной инфраструктурой до нормативного уровня;

- модернизация (реконструкция) объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям;

- экономия энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования и энергосберегающих технологий;

- обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем.

Электроснабжение

Региональными нормативами градостроительного проектирования Магаданской области для муниципального образования удельный показатель электропотребления в зависимости от проектной численности населения жилой зоны определен равным 2750 кВт·ч/чел. в год. Приведенный укрупненный показатель предусматривает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением и не учитывает потребление энергоемкого производства, действующего на территории муниципального округа.
Результаты расчета приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7. Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды потребителей жилой зоны Среднеканского муниципального округа

	Муниципальное образование
	Население, человек
	Потребление электроэнергии, тыс. кВт·ч в год

	
	Первая очередь 2030 г.
	Расчетный срок, 2042 г.
	Первая очередь 2030 г.
	Расчетный срок, 2042 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Среднеканский муниципальной округ
	2150
	2500
	5912,5
	6875


Для стабильного обеспечения населения муниципального округа электроэнергией, коммунально-бытовых потребителей рассматриваемых населенных пунктов генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

- замена существующих воздушных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ с предельной степенью износа, установка новых опор;
- замена трансформаторных подстанций с предельной степенью износа;

- строительство новых линий электропередач напряжением 10 кВ, 0,4 кВ;

- установка новых трансформаторных подстанций закрытого типа 10/0,4 кВ.
Водоснабжение

В соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования Магаданской области все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения должны быть обеспечены централизованными системами водоснабжения. По децентрализованной схеме водоснабжение следует проектировать только в случае нецелесообразности или невозможности устройства системы централизованного водоснабжения при согласовании с территориальными органами Роспотребнадзора.

Расчет планируемого удельного водопотребления в Среднеканском муниципальном округе на хозяйственно-питьевые нужды приведен в таблице 4.8. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах, оборудованных водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением на одного жителя среднесуточное (за год) на 1 очередь и расчетный срок принимаем 350 литров в сутки, без горячего водоснабжения 230 л в сутки и 80 литров в сутки с водопользованием из водоразборных колонок. 

Таблица 4.8. Объемы планируемого удельного водопотребления в Среднеканском муниципальном округе

	Муниципальное образование
	Население, человек
	Удельное водопотребление, л/сут.

2022 г.
	Новое строительство (тыс. м3/год)

	
	2022 г.
	Первая очередь

2030 г.
	Расчетный срок

2042 г.
	
	Первая очередь

2030 г.
	Расчетный срок

2042 г.

	Среднеканский муниципальной округ 
	2258
	2150
	2500
	230
	275
	320


Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях, поливку улиц и зеленых насаждений.

Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей муниципального округа, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. Проектирование систем водоснабжения муниципального округа, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02.

Действующие в населенных пунктах системы централизованного водоснабжения предлагается оптимизировать. В качестве основного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения целесообразно продолжить использование пресных подземных вод.  При должном оснащении, контроле и выполнении санитарных требований существующие источники хозяйственно-питьевого водоснабжения позволят обеспечить население питьевой водой на расчетный срок в полном объеме, в том числе жилые районы, не обеспеченные на сегодня централизованным водоснабжением. Основные мероприятия по оптимизации сетей водоснабжения заключаются в замене изношенных сетей и оборудования, а также в ликвидации участков сетей, идущих к недействующим объектам. В поселке Сеймчан, селе Верхний Сеймчан ветхие сети водоснабжения подлежат замене.
Генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

- реконструкция и модернизация систем водоснабжения поселка Сеймчан, села Верхний Сеймчан;

- устройство систем водоподготовки поселка Сеймчан, села Верхний Сеймчан;

- постепенная замена ветхих сетей водоснабжения и запорной арматуры с применением современных материалов в поселке Сеймчан, селе Верхний Сеймчан;

- строительство водопроводных сетей для подключения потребителей существующей застройки к централизованным системам водоснабжения.
Качество воды в сети хозяйственно-питьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно-питьевого водопровода предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012.

Водоотведение

В соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования Магаданской области все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения должны быть обеспечены централизованными системами канализации. Применение децентрализованных схем канализации допускается предусматривать в следующих случаях:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, ДОУ, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых зданий промышленных предприятий и т.п.).

При проектировании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп также допускается устройство децентрализованной системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очистные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом.

Региональными нормативами градостроительного проектирования удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя допускается принимать 600 л. в сутки. В генеральном плане данное значение принимаем в соответствии с СП 31.13330.2012 равным удельному среднесуточному водопотреблению, как наиболее вероятное – 350 л. в сутки, соответственно суммарный прогнозируемый объем хозяйственно-бытовых стоков составит на 2030 год – 270 тыс. куб. м/год, на 2042 год – 320 тыс. куб. м/год.

Развитие систем централизованного водоотведения планируется в п. Сеймчан, с. Верхний Сеймчан, а также дождевой канализации в зоне многоквартирной жилой застройки. Для прочих территорий существующей жилой застройки муниципального округа на расчетный срок предлагается децентрализованная система водоотведения посредством установки локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков. При этом по мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов. Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.3. СанПиН 42-128-4690-88.

Водоотведение промышленными предприятиями предлагается на собственные очистные сооружения, а также использование оборотной воды в технологическом цикле. Возможность использования системы централизованного водоотведения промышленными предприятиями должна быть определена на стадии проектирования при размещении конкретных предприятий.

В поселке Сеймчан предлагается осуществить модернизацию очистных сооружений, основные параметры определить расчетом с учетом перспективного развития. В селе Верхний Сеймчан предлагается строительство локальных очистных сооружений. Также, необходима перекладка канализационных сетей на участках существующей сети, отслуживших эксплуатационный срок.

Теплоснабжение

В целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций муниципального образования проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения, которые должны обеспечивать:

- нормативный уровень теплоэнергосбережения;

- нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02-2003;

- требования экологической безопасности;

- безопасность эксплуатации.

Теплоснабжение многоквартирного жилого фонда, объектов социальной сферы предлагается осуществлять централизованно от существующих систем теплоснабжения. Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче тепла (больницы, дошкольные образовательные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и др.), надежность теплоснабжения при проектировании системы теплоснабжения должна обеспечиваться проектированием резервных источников тепла, обеспечивающих отопление здания в полном объеме, в том числе с использованием электроэнергии, либо двусторонним питанием от разных тепловых сетей.

Тепловая энергия действующими котельными вырабатывается в необходимом объеме, имеется резерв мощности по выработке тепла. Суммарные установленные мощности котельных превышают нагрузку потребителей, подключенных к централизованным системам теплоснабжения. Предполагается рост перспективной нагрузки жилого фонда на расчетный срок.

Прогнозируемый объем теплопотребления в Среднеканском муниципальном округе приведен в таблице 4.9.

Таблица 4.9. Прогнозируемый объем теплопотребления в Среднеканском муниципальном округе

	Муниципальное образование
	Население, человек
	Годовое теплопотребление, Гкал

	
	Первая очередь 2030 г.
	Расчетный срок, 2042 г.
	Первая очередь 2030 г.
	Расчетный срок, 2042 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Среднеканский муниципальной округ
	2150
	2500
	50000
	55000


Теплоснабжение индивидуальных жилых домов, не подключенных к централизованному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных локальных источников тепловой энергии.

В сфере теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей муниципального округа генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

- реконструкция и модернизация объектов системы теплоснабжения в поселке Сеймчан, селе Верхний Сеймчан;

- постепенная замена тепловых сетей и оборудования с предельной степенью износа в поселке Сеймчан, селе Верхний Сеймчан;

- строительство сетей теплоснабжения и подключение новых потребителей в населенных пунктах округа.
4.9. Развитие туризма

Одним из путей повышения уровня финансового благосостояния Среднеканского муниципального округа можем стать развитие рекреационных зон и туризма, в том числе въездного. На основе комплексной оценки в муниципальном образовании выделены территории наиболее благоприятные для развития туризма с неповторимыми ландшафтами (территория заповедника «Магаданский», заказника «Омолонский», памятники природы «Сеймчанский», «Остров на реке Колыме», «Замковое», «Джегдянский», «Сугой»), а также места расположения памятников советской истории, места археологических раскопок, стоянок древнего человека.

Целями развития рекреации и туризма на территории округа согласно схеме территориального планирования Среднеканского муниципального округа является предоставление жителям качественных рекреационных и туристических услуг, а также развитие въездного туризма, способного стать дополнительным источником формирования экономики муниципального образования и региона в целом. 

Достижение этих целей возможно путем решения следующих задач:

- формировать инфраструктуру рекреационных зон, создавать круглогодичные и сезонные комплексы, центры туризма, отдыха и лечения;

- развивать рекреационную и туристическую сферы деятельности, используя и опираясь на уникальные ландшафтные и природные особенности территории муниципального образования;

- создавать и развивать следующие объекты рекреации и туризма: базы обслуживания туристов - водников, рыбаков и охотников, любителей пешего и горного туризма; центры лыжного, горнолыжного спорта; гостиничные комплексы, центры автотуризма и др.;

- развивать транспортную доступность муниципального образования для жителей экономически развитых и густонаселенных регионов России, зарубежных стран;

- развивать и повышать качество гостиничного фонда центров рекреации и туризма с обеспечением современных комфортных условий для размещения туристских групп;

- развивать дорожную сеть и альтернативные пути доставки туристов (вертолеты) к началу маршрутов и вывоза их из конечных пунктов маршрутов;

- развивать в округе систему придорожного сервиса, формировать сеть мотелей, кемпингов, пригородных гостиниц для активизации автомобильного туризма;

- резервировать зеленые зоны в пределах 0,5-1,5 часовой доступности от крупных поселков, а также ценных природно-оздоровительных территорий, осуществлять закрепление их в государственной собственности для организации массового отдыха;

- внедрять и развивать рыночные формы хозяйствования в организации рекреации и туризма, в том числе активно используя и поддерживая потенциал малого предпринимательства в этой сфере.

Для решения указанных задач по развитию рекреации и туризма генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- организация баз экологического туризма (на 1 очередь, на расчетный срок);

- создание сети баз охотников и рыболовов в малоосвоенных северных территориях муниципального округа для развития промыслового туризма (на 1 очередь, на расчетный срок);

- организация в п. Сеймчан этнокультурного центра, включающего этнографический музей, мастерские   народных художественных   промыслов, музей-национальная деревня   под   открытым   небом (на 1 очередь, на расчетный срок);

- организация охранных зон вокруг памятников историко-культурного наследия, памятников природы и других достопримечательных мест округа (на 1 очередь, на расчетный срок).

На основе комплексного анализа рекреационных ресурсов Магаданской области для муниципальных образований выделены участки различной направленности:

1. Места, требующие организации особо охраняемых природных территорий с включением природных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, создание которых позволит:

- сохранить уникальные природные комплексы, памятники истории и другие объекты культурного наследия;

- создать условия для туризма и отдыха;

- восстановить нарушенные природные и историко-культурные комплексы;

- организовать экологическое просвещение населения;

- вести экологический мониторинг.

2. Места с частично сохранившимися объектами ГУЛАГа (достоверно известные и предполагаемые). В этих местах возможно создание познавательных туристских маршрутов с целью ознакомления с определенным периодом истории.

3. Места, благоприятные для горнолыжных центров с комфортной системой гостиничных и туристских комплексов.

4. Природные, культурно-исторические и этнические достопримечательности для массового туризма, знакомство, изучение культуры и быта коренных малочисленных народов Севера.
4.10. Размещение объектов специального назначения

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Магаданской области определен Перечень необходимого количества объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению и захоронению твердых коммунальных отходов. 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения и социальных стандартов в сфере обеспечения Среднеканского муниципального округа объектами специального назначения генеральным планом также предлагается:

- приведение действующих полигонов ТБО в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01;

- строительство полигонов ТКО, специальных площадок для временного размещения отходов в населенных пунктах муниципального округа;

- обеспечение контроля деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению всех видов отходов, включая медицинские и КГО;

- обеспечение мониторинга несанкционированных свалок ТКО и КГО, своевременное принятие мер по их ликвидации с последующей рекультивацией используемых земельных участков;

- организация сбора, транспортирования, утилизации, обезвреживания, размещения жидких коммунальных отходов, образованных на территории муниципального округа;

- размещение, устройство и содержание кладбищ в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11;

- размещение, устройство и содержание отходов производства, в том числе золошлакоотвалов, в соответствии с действующими нормативами;

- постепенный переход от технологии захоронения к сжиганию или переработке отходов.

5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, связанных с размещением объектов федерального, регионального и местного значения муниципального округа

При использовании территории Среднеканского муниципального округа следует считать приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки генеральным планом предлагается реализация следующих природоохранных мероприятий:

- оптимальный выбор трассировки автомобильных дорог;

- оборудование полигонов твердых отходов, утилизацию твердых бытовых и производственных отходов, в том числе на мусороперерабатывающих предприятиях;

- совершенствование (организацию) очистки сточных вод, в том числе путем оборудование населенных пунктов канализацией и очистными сооружениями;

- запрещение сброса сточных вод (промышленных, хозяйственно-бытовых) на рельеф;

- сохранение и восстановление естественных условий теплообмена вечномерзлых грунтов, в том числе путем сохранения естественных условий поверхностного стока, устройства теплоотводящих или охлаждающих систем при возведении тепловыделяющих сооружений, восстановления растительного покрова;

- рекультивацию нарушенных земель;

- снос ветхого, заброшенного жилья, в том числе вдоль автомобильных дорог, расположенных на территории округа;

- исключение или сведение к минимуму вредного воздействия от строительства и эксплуатации промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В области охраны атмосферного воздуха предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь

поддержание санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог общего пользования, уход за зелеными насаждениями;

разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) для существующих и планируемых производственных объектов;

создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

размещение промышленных объектов с учетом нормативных размеров санитарно-защитных зон по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

разработка проектов санитарно-защитных зон производственных объектов;

сокращение открытых почвенных пространств путем разбивки газонов, устройства тротуарного мощения;

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятиях;

на расчетный срок

обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов для всех промышленных объектов в соответствии с требованиями экологического законодательства и применением современных технологий;

вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы.

В области охраны водных ресурсов предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь

закрепление на местности границ водоохранных зон информационными знаками;

разработка, согласование и утверждение проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения;

благоустройство территорий водоохраных зон и прибрежных защитных полос рек в границах населенных пунктов;

организация дренажно-дождевой канализации на селитебных и производственных территориях, очистка дождевых и талых вод перед сбросом их в водоприемник.

организация очистки сточных вод в населенных пунктах муниципального округа, не обеспеченных централизованным водоотведением (использование локальных очистных сооружений или септиков с организацией их очистки коммунальной вакуумной машиной).

В области охраны почв предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь

выявление и рекультивация несанкционированных свалок;

снижение объема загрязняющих веществ, поступающих в почву из воздушной среды за счет проведения мероприятий по охране атмосферного воздуха;

на расчетный срок

развитие системы использования вторичных ресурсов.

В области организации санитарной очистки территории предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь

обеспечение периодичности вывоза ТКО и КГО от населения, в соответствии с требованием СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2.1;

выявление, рекультивация и недопущение образования несанкционированных свалок в максимально возможные короткие сроки;

организация механизированной летней и зимней уборки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п. 4;

содействие организации сбора вторичного сырья (макулатуры, металлолома, стеклотары) на дальнейшую переработку.

6. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

На территории Магаданской области действует Закон Магаданской области от 03.06.1999 № 73-ОЗ «О защите населения и территории Магаданской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Защита территории и населения от возникновения ЧС природного характера

По-прежнему достаточно серьезную угрозу для населения и объектов экономики представляют половодья и паводки. Наиболее значимый ущерб возникает вследствие затопления и повреждения коммуникаций (автодорог, линий электропередачи и связи), строений и гидротехнических сооружений. Результаты оценки суммарного ущерба и риска (социального и экономического) от паводка показывают, что эти величины с каждым годом имеют устойчивую тенденцию роста. Прежде всего, это связано с тем, что из-за разрушений берегов рек возрастает уязвимость строений и, соответственно, нарушение жизнедеятельности людей.

Генеральным планом предлагается предусмотреть инженерные решения по исключению подтоплений и размывов автодорог и иных инженерных сооружений, и коммуникаций.

В целях защиты территории и населения от землетрясений проектирование объектов строительства в сейсмически опасных районах Среднеканского муниципального округа следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП II-7-81* и СП 31-114-2004.

Для инженерной защиты территории, зданий и сооружений генеральным планом предлагается осуществлять профилактические мероприятия:

- строительство водоограждающей дамбы в п. Сеймчан;

- укрепление береговой линии вдоль рек Среднеканского муниципального округа, проведение противопаводковых и руслоформирующих работ;

- прогноз схода лавин, прекращение работ и доступ людей в лавиноопасные зоны на время схода лавин и эвакуация людей из опасной зоны.

Для предупреждения природных пожаров, защиты населения и снижения материального ущерба предлагается ежегодно проводить следующие мероприятия:

- противопожарное обустройство лесов: заблаговременную прокладку и расчистку просек, противопожарных разрывов, минерализованных полос между застройкой и примыкающими лесными массивами и др.;

- организация профилактической, разъяснительной работы с населением по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, особенно в пожароопасный период;

- привлечение населения, организаций, независимо от их организационно-правовой формы, транспортных средств для тушения лесных пожаров;

- ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в ных транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора на пожароопасных территориях.

Защита территории и населения от возникновения ЧС техногенного характера

Генеральным планом учтены требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), расположены в промышленной зоне. В пределах зон жилой застройки, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения муниципального округа допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона.

Генеральным планом предлагается организовать размещение подразделений пожарной охраны исходя из условий, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в муниципальных округах не должно превышать 10 минут, в том числе до взрывоопасных, пожароопасных объектов, а также обеспечение территории источниками противопожарного водоснабжения в необходимом количестве. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. В отдельных случаях допускается предусматривать в качестве источников противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Мероприятия по улучшению биолого-социальной обстановки

Наличие природно-очаговых заболеваний являются факторами экологического риска и возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, что необходимо учитывать при хозяйственном и рекреационном использовании территории. В результате ухудшения качества окружающей среды, воздействия техногенных образований на компоненты экосистем возрастает риск возникновения заболеваний населения.

Профилактика инфекционных заболеваний, особенно по группе природно-очаговых инфекций напрямую зависит от текущего санитарно-гигиенического состояния территории. В связи с этим, генеральным планом предусмотрено восстановление нарушенных участков экосистемы путем ликвидации несанкционированных свалок, организации сбора и утилизации бытовых и промышленных отходов, обеспечения очистки сточных вод.

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний при необходимости устанавливается карантин или вводится режим обсервации с максимальным ограничением въезда и выезда с территории заражения, вывоз из очага имущества только после предварительного обеззараживания, усиление медицинского контроля за питанием и водоснабжением населения и др.

7. Технико-экономические показатели проекта

Таблица 7.1. Основные технико-экономические показатели проекта

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Совр. состояние, 2022 г.
	1 очередь, 2030 г.
	Расчетный срок, 2042 г.

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория
	
	
	
	

	1.1
	Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах
	га
	
	
	

	
	Площадь земель населенных пунктов, в том числе:
	га
	
	
	

	
	Поселок Сеймчан
	га
	
	
	

	
	Село Верхний Сеймчан
	га
	
	
	

	1.1.1
	по категориям земель:
	
	
	
	

	
	земли населенных пунктов
	га
	
	
	

	
	земли сельскохозяйственного назначения
	га
	
	
	

	
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	га
	
	
	

	
	земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	
	
	

	
	земли лесного фонда
	га
	
	
	

	
	земли водного фонда
	га
	
	
	

	
	земли запаса
	га
	
	
	

	1.1.2
	по функциональному назначению
	
	
	
	

	
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	
	
	

	
	зона застройки малоэтажными жилыми домами
	га
	
	
	

	
	многофункциональная общественно-деловая зона
	га
	
	
	

	
	зона специализированной общественной застройки
	га
	
	
	

	
	производственная зона
	га
	
	
	

	
	коммунально-складская зона
	га
	
	
	

	
	зоны инженерной инфраструктуры
	га
	
	
	

	
	зоны транспортной инфраструктуры
	га
	
	
	

	
	зона сельскохозяйственных угодий
	га
	
	
	

	
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	га
	
	
	

	
	зона рекреационного назначения
	га
	
	
	

	
	зона озелененных территорий общего пользования
	га
	
	
	

	
	зона отдыха
	га
	
	
	

	
	иные рекреационные зоны
	га
	
	
	

	
	зона лесов
	га
	
	
	

	
	зона кладбищ
	га
	
	
	

	
	зона складирования и захоронения отходов
	га
	
	
	

	
	зона озелененных территорий специального назначения
	га
	
	
	

	2
	Население
	
	
	
	

	2.1
	Численность населения, в том числе:
	человек
	
	
	

	
	Поселок Сеймчан
	человек
	
	
	

	
	Село Верхний Сеймчан
	человек
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	

	
	Количество постоянно проживающего на территории населения
	чел.
	
	
	

	
	Количество временно проживающего на территории населения
	чел.
	
	
	

	
	Естественный прирост/ убыль населения
	чел./год
	
	
	

	
	Миграционный прирост/ убыль населения
	чел./год
	
	
	

	
	Миграционный прирост/ убыль населения (временное проживание)
	чел./год
	
	
	

	2.2
	Возрастная структура населения:
	%
	
	
	

	
	население моложе трудоспособного возраста
	%
	
	
	

	
	население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет)
	%
	
	
	

	
	население старше трудоспособного возраста
	%
	
	
	

	3
	Жилищный фонд
	
	
	
	

	3.1
	Жилищный фонд – всего, в т.ч.
	кв. м общ. жил. фонда
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	

	3.2
	Из общего жилищного фонда:
	
	
	
	

	
	индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	кв. м
	
	
	

	
	многоквартирные жилые дома
	кв. м
	
	
	

	3.3
	Убыль жилищного фонда - всего
	
	
	
	

	3.4
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	-"-
	
	
	

	3.5
	Новое жилищное строительство - всего
	-"-
	
	
	

	3.6
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв. м/чел.
	
	
	

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения, всего
	мест на тыс. жит.
	
	
	

	4.2
	Общеобразовательные школы, всего
	мест на тыс. жит.
	
	
	

	4.3
	Учреждения дополнительного образования
	мест на тыс. жит.
	
	
	

	4.4
	Врачебная амбулатория, всего
	посещ. в смену на тыс. жит.
	
	
	

	4.5
	Врачебная амбулатория, коек 
	коек на тыс. жит.
	
	
	

	4.6
	Культурно-досуговые учреждения клубного типа
	мест
	
	
	

	4.7
	Общедоступные универсальные библиотеки
	тыс. ед. хранения
	
	
	

	4.8
	Плоскостные спортивные сооружения
	кв. м на тыс. жит
	
	
	

	4.9
	Спортивные залы общего пользования
	кв. м на тыс. жит
	
	
	

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	
	

	5.1
	Автомобильные дороги
	
	
	
	

	5.1.1
	Протяженность автомобильных дорог, в т. ч.:
	км
	
	
	

	
	дорог федерального значения
	км
	
	
	

	
	дорог регионального и межмуниципального значения
	км
	
	
	

	
	дорог местного значения 
	км
	
	
	

	
	улично-дорожной сети н. п.
	км
	
	
	

	6
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление - всего
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	6.1.2
	Среднесуточное водопотребление
	л/сут. на чел.
	
	
	

	
	Водоотведение
	
	
	
	

	
	Водоотведение - всего
	тыс. куб. м/год
	
	
	

	6.2
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	6.2.1
	Теплоснабжение - всего
	тыс. куб. м/сут.
	
	
	

	
	Тепловая нагрузка
	МВт
	
	
	

	6.3
	Энергоснабжение
	
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии - всего
	тыс. кВт
/год
	
	
	

	7
	Санитарная очистка территорий
	
	
	
	

	7.1
	Полигоны ТБО
	га
	
	
	

	7.2
	Свалки
	га
	
	
	

	8
	Ритуальное обслуживание населения
	
	
	
	

	8.1
	Общее количество кладбищ
	штук
	
	
	

	8.2
	Общая площадь кладбищ 
	га
	
	
	


Список использованных источников данных и литературы

Разработка генерального плана проведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и муниципальных округов»;

Приказ Министерства экономического развития РФ от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

Приказ Министерства регионального развития РФ от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

Приказ Министерства регионального развития РФ от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

Приказ Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;

Закон Магаданской области от 09.06.2010 № 1292-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Магаданской области»;

Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 511-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований в Магаданской области»;

Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 512-ОЗ «О границах и статусе вновь образованных муниципальных образований в Магаданской области»;

Закон Магаданской области от 09.02.2006 № 679-ОЗ «О внесении изменений в Закон Магаданской области «О границах и статусе вновь образованных муниципальных образований в Магаданской области»;

Постановление Администрации Магаданской области «Об утверждении Реестра административно-территориальных единиц Магаданской области»;

Постановление администрации Магаданской области от 01.10.2009 № 488-па «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области»;

Постановление Магаданской области от 22.09.2005 № 161-па «О перечне государственного имущества Магаданской области в собственности муниципальных образований Магаданской области»;

Постановление Правительства Магаданской области от 27.09.2016 № 766-пп «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Магаданской области»;

Приказ отдела по охране объектов культурного наследия правительства Магаданской области от 14.04.2017 №11 «О включении выявленных объектов археологического наследия в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Магаданской области»;

Сводный отчет баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых, представленного министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области по состоянию на 20.06.2017;
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения»;

«СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

«СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

«СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка муниципальных и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

«СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».
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Диаграмма1

		2018 г.

		2019 г.

		2020 г.

		2021 г.

		2022 г.

		2023 г.



Среднеканский мунципальный округ

Годы

количество жителей, чел

Среднеканский муниципальный округ

2293

2165

2124

2110

2258

2182

2293

2165

2124

2110

2258

2182



Лист1

		годы		Среднеканский мунципальный округ

		2018 г.		2293

		2019 г.		2165

		2020 г.		2124

		2021 г.		2110

		2022 г.		2258

		2023 г.		2182






